# VALOTUSLASIN KÄYTTÄMINEN YKSIPUOLISESSA KOPIOINNISSA

Tässä osassa kerrotaan, kuinka kopiointi tapahtuu valotuslasin avulla.

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäisasiakirja valotuslasille ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   - VALOTUSLASI

2. #### Aseta seuraava alkuperäissarja laitteeseen ja kosketa [Lisäskannaus]-näppäintä.

   Toista tämä vaihe, kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu.

3. #### Tarkista käytettävä paperi ja väritila.

   Jos vaihdat paperia tai väritilaa, katso seuraavat kohdat.
   - PAPERITASON MÄÄRITTÄMINEN
   - OHISYÖTTÖTASON MÄÄRITTÄMINEN
   - Väritilan asettaminen
   Alkuperäisasiakirjan koko voi aiheuttaa sen, että alkuperäistä vastaavaa paperikokoa ei valita automaattisesti. Vaihda tässä tapauksessa paperitaso manuaalisesti.

4. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [MV käynnistys] -näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin alkuun