# PUNAISEN/VIHREÄN/SINISEN VÄRIN SÄÄTÄMINEN (RGB)

## Yleiskatsaus

Tällä toiminnolla lisätään tai vähennetään valittua värisävyä valitsemalla jokin kolmesta värikomponentista R (punainen), G (vihreä) tai B (sininen).

RGB on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [RGB säätö]-näppäintä.

2. #### Kosketa sen värin näppäintä, jota haluat säätää.

3. #### Voit säätää väriä koskettamalla -näppäintä tai liu'uttamalla vierityspalkkia.

   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   Voit säätää ainoastaan yhtä väriä. Jos säädät ensin yhden värin ja sen jälkeen toisen värin, ensimmäisen värin säätö peruuntuu.

   ###### RGB säätö -asetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

4. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

5. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

6. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin alkuun