# INTERNET-FAKSI-TILA

## Yleiskatsaus

Kun lähetät skannatun kuvan Internet-faksi-tilassa, voit määrittää ainoastaan tiedostomuodon (tiedostomuoto ja pakkausjärjestelmä).
Internet-faksin lähetyksen tiedostomuodoksi asetetaan yleensä [TIFF-F]. Jos kohteen Internet-faksi-laite ei tue täystilaa (vain yksinkertaisen tilan tuki), valitse [TIFF-S].
Kun [TIFF-S] on valittu, lähetysasetuksilla on seuraavat rajoitukset:

- Tarkkuus: Valittavana ovat vaihtoehdot [200x100dpi] ja [200x200dpi].
  Jos [TIFF-S] valitaan, kun ensin on valittu [200x400dpi], [400x400dpi] tai [600x600dpi], tarkkuus muuttuu automaattisesti [200x200dpi]-asetukseksi.
- Lähetyskoko: Koko on aina A4R (8-1/2" × 11"R).
  Jos [TIFF-S] valitaan lähetyskoon muuttamisen jälkeen, lähetyskoko vaihtuu automaattisesti kooksi A4R (8-1/2" × 11"R). Jos skannattava koko on suurempi kuin A4 (8-1/2" × 11"), koko pienentyy automaattisesti kokoon A4R (8-1/2" × 11"R). Kun tämä tiedostomuoto sisällytetään sarjalähetyksiin, kuva lähetetään kaikkiin kohteisiin A4R (8-1/2" × 11"R) -kokoisena.
- Muut: kun suhdeasetus valitaan ja alkuperäisen koko syötetään, 2 sivun skannausta, korttitoimintoa, sekakokoista alkuperäistä eikä 2->1- tai 4->1-asetusta voi käyttää.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Tiedostomuoto]-näppäintä.

2. #### Määritä tiedostomuoto koskettamalla [TIFF-S]- tai [TIFF-F]-näppäintä.

   Jos valitsit [TIFF-F], valitse pakkaustila.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

Takaisin ylös