# USEIDEN ALKUPERÄISTEN KOPIOINTI KULLEKIN VIHKOKOPIOINTISIVULLE (VIHKOKOPIOINTI 2->1 JA 4->1)

## Yleiskatsaus

Tällä toiminnolla kopioidaan kaksi tai neljä alkuperästä sivua järjestyksessä yhdelle vihkokopiopaperille.
Skannaa alkuperäiset järjestyksessä ensimmäiseltä sivulta viimeiselle sivulle. Laite säätää kopiointijärjestyksen automaattisesti.
Kahdeksan tai 16 alkuperäissivua kopioidaan kullekin paperiarkille. Loppuun saattaa kopioitua automaattisesti tyhjiä sivuja, jos alkuperäiskappaleiden sivumäärä ei ole kerrannainen kahdeksalla.
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun haluat luoda näyttäviä vihkoja mahdollisimman vähällä kopiomäärällä.

###### Seuraavat paperikoot ovat käytettävissä 2->1- ja 4->1-vihkokopioinnissa.

A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K, 16KR

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen asiakirja.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI
   Käytä automaattista syöttölaitetta, jos alkuperäinen on kaksipuolinen.

2. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Vihkokopiointi]-näppäintä.

3. #### Valitse nidontareuna.

   ###### Vihkokopiointiasetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

4. #### Kosketa [1-puolinen] tai [2-puolinen] -näppäintä alkuperäisen mukaisesti.

5. #### Kun kansi lisätään, kosketa ensin [Kansiasetukset]- ja sitten [Päällä]-näppäintä.

   Kannen syöttötason muuttaminen:
   Kosketa [Paperikaukalo]-näppäintä. Tason valintanäyttö avautuu.
   Kosketa kannen syöttötasoa tason valintanäytössä.
   Katso lisätiedot kohdasta "PAPERITASON MÄÄRITTÄMINEN" ja "OHISYÖTTÖTASON MÄÄRITTÄMINEN".
   Jos haluat kopioida kansilehteen, valitse [Kopioi kansi (kaksipuolinen)] -valintaruudun asetukseksi .
   Jos kannen kopiointi on käytössä, tarra-arkkeja, kalvoja tai välilehtipaperia ei voi käyttää.

6. #### Kosketa [Esikatselu]-näppäintä ja tarkista esikatselukuva.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

7. #### Kosketa tehtäväpaneelin [Moniotos]-näppäintä.

8. #### Kosketa sen 2->1-arkin näppäintä, jota haluat käyttää.

   Kuvia käännetään tarvittaessa.

   ###### Moniotosasetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

9. #### Valitse asettelu.

10. #### Valitse reunus.

    Arkille järjestettyjen sivujen väliin voidaan lisätä viiva.
    Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

11. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

    ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

    Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

12. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [MV käynnistys] -näppäintä.

    Jos haluat useamman kuin yhden kopion,
    aseta kopioiden määrä kopioiden näyttönäppäimellä.

Takaisin alkuun