# TARKKUUDEN SÄÄTÄMINEN SKANNAUKSEN AIKANA (SKANNAUSTARKKUUS)

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto säätää tarkkuutta alkuperäistä skannattaessa ja mahdollistaa sovelluksen mukaan laadukkaan tai nopean tuloksen.

- Skannaustarkkuus on määritettävä ennen alkuperäisen skannausta.
- Skannaustarkkuuden asetusta käytetään, kun tehdään täysikokoinen mustavalkoinen kopio.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Skannaustarkkuus]-näppäintä.

2. #### Valitse tarkkuus.

   Tarkkuus voidaan asettaa sekä syöttölaitteeseen että valotuslasiin.
   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

3. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

4. #### Aloita kopiointi koskettamalla [M/V käynnistys] -näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin alkuun