# KUN SATTUU TIEDONSIIRTOVIRHE

## Yleiskatsaus

Jos ilmenee tiedonsiirtovirhe tai toinen faksilaite ei vastaa puheluun esiasetetun ajan sisällä, laite yrittää lähetystä automaattisesti uudelleen esiasetetun aikavälin kuluttua. Tämä toiminto on käytössä ainoastaan muistilähetystilassa. (Soita uudelleen, jos vastaanotinlaitteessa sattuu tiedonsiirtovirhe)
Suoralähetystilassa lähetystä ei yritetä automaattisesti uudelleen.

###### Lähetyksen peruuttaminen:

Peruuta lähetys työtilanäytössä.

- PARHAILLAAN LÄHETETTÄVIEN SEKÄ VARATTUJEN FAKSIEN PERUUTTAMINEN

###### Uudelleensoittoyritysten lukumäärän ja yritysten välisen ajan asettaminen, kun lähetys epäonnistuu virheen vuoksi:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Faksiasetukset] → [Lähetyksen asetukset] → [Soita uudelleen, jos sattuu tiedonsiirtovirhe].
Takaisin alkuun