# YLEISET ONGELMAT

## Yleiskatsaus

Ongelma | Tarkistettava asia | Ratkaisu
--- | --- | ---
###### TIETTYJÄ LAITTEEN TOIMINTOJA EI VOIDA KÄYTTÄÄ | Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä? | Tarkista asia pääkäyttäjältä. Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa. Kun käyttäjätunnistus on otettu käyttöön, käytettävissäsi olevia toimintoja on ehkä rajoitettu käyttäjäasetuksissasi.
###### KÄYTTÖPANEELIA EI VOIDA KÄYTTÄÄ | Palaako virran merkkivalo? | Jos virran merkkivalo ei pala, kytke laitteeseen virta. Varmista, että virtajohdon pistoke on asetettu oikein pistorasiaan, käännä virtakatkaisin -asentoon ja kytke laitteeseen virta painamalla [VIRTA]-painiketta.
Kytkitkö laitteeseen juuri virran? | Odota kunnes näyttöön ilmestyy viesti, joka osoittaa laitteen olevan käyttövalmis. Laite lämpenee jonkin aikaa [VIRTA]-painikkeen painamisen jälkeen. Lämpenemisen aikana voi valita toimintoja, mutta töitä ei voi suorittaa.
Välkkyykö [Energiansäästötila]-painike? | Automaattinen sammutus -toiminto on käynnistetty. Kun haluat palauttaa laitteen normaaliin käyttötilaan, paina [Energiansäästötila]-painiketta. AJASTINSAMMUTUS
Onko laitteen kansi auki tai onko jokin laitteen osa irrotettu siitä? | Lue viesti ja suorita asianmukaiset toimet. Näyttöön ilmestyy varoitusviesti, jos kansi on auki tai jokin laitteen osa on irrotettu siitä.
Epäonnistuiko sisäänkirjautuminen kolme kertaa peräkkäin? | Kun lukitus päättyy, kirjaudu sisään oikeilla käyttäjätiedoilla. Jos [Varoitus kirjautumisen epäonnistuessa] on otettu käyttöön asetustilassa ja kirjautuminen epäonnistuu kolme kertaa peräkkäin, näyttöön ilmestyy varoitus ja käyttäjän todennustoiminto lukittuu viideksi minuutiksi. (Jos sinulla ei ole käyttäjätietoja, ota yhteyttä pääkäyttäjään.) => Asetustila (pääkäyttäjä) → [Käyttäjän hallinta] → [Oletusasetukset] → [Varoitus kirjautumisen epäonnistuessa]
Ilmestyykö näyttöön viesti, joka ilmoittaa automaattisen sisäänkirjautumisen epäonnistumisesta? | Tarkista asia pääkäyttäjältä. Automaattinen sisäänkirjautuminen epäonnistui verkkovirheen tai muiden ongelmien vuoksi. Jos olet pääkäyttäjä, kosketa [Pääkäyttäjän kirjautuminen] -näppäintä, kirjaudu sisään pääkäyttäjänä ja tee väliaikainen muutos automaattisen kirjautumisen asetuksiin asetustilassa. (Kun ongelmat ovat ratkenneet, palauta muutettujen asetusten alkuperäiset arvot.)
Ilmestyykö viesti ”Ota yhteys huoltoon.. Koodi: xx-xx*” kosketuspaneeliin? *Kirjaimet ja numerot korvaavat symbolit xx-xx. | Kytke laitteeseen virta uudelleen. Varmista, että kosketuspaneelin oikeassa yläkulmassa olevan työtilan näytön taustaväri on harmaa, ja paina [VIRTA]-painiketta. Käännä sitten päävirtakytkin -asentoon. Odota vähintään 10 sekuntia, ja käännä sen jälkeen päävirtakytkin asentoon "". Kun virran merkkivalo vaihtuu vilkkuvasta vihreästä valosta palavaan valoon, paina [VIRTA]-painiketta. Jos olet kytkenyt laitteeseen virran useita kertoja [VIRTA]-painikkeen ja päävirtakytkimen avulla ja sama viesti näkyy edelleen, kyseessä on todennäköisesti huoltoa vaativa vika. Lopeta tässä tapauksessa laitteen käyttö, irrota virtajohto ja ota yhteys jälleenmyyjääsi tai valtuutettuun huoltoedustajaan. (Kun otat yhteyden jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoedustajaan, ilmoita näytössä näkyvä virhekoodi.)
###### TULOSTUS EI ONNISTU TAI PYSÄHTYY TYÖN AIKANA | Onko tasolta loppunut paperi? | Lisää paperia toimimalla kosketusnäytön ohjeen mukaisesti.
Onko väriaine loppunut laitteesta? | Vaihda värikasetti. Kun väriainetta on vähän, näyttöön ilmestyy viesti, joka kehottaa vaihtamaan väriainekasetin. Lisätietoja väriainekasetin vaihtamisesta on kohdassa VÄRIAINEKASETTI.
Onko syntynyt paperitukos? | Poista tukos kosketusnäytön viestin ohjeiden mukaan.
Onko ulostulotaso täynnä? | Poista tulosteet tasolta ja jatka tulostamista. Jos ulostulotaso täyttyy, tunnistin havaitsee sen ja tulostus keskeytyy.
Onko hukkavärisäiliö täynnä? | Vaihda hukkavärisäiliö kosketuspaneelin viestin ohjeiden mukaan. HUKKAVÄRISÄILIÖ
Onko asetettu rajoituksia tasoille, joita voidaan käyttää eri tiloissa*? *Kopiointi, tulostus, kuvan lähetys, dokumentin tallennus | Tarkista [Paperikaukalon Asetukset] -kohdassa, onko tilojen kohdalla olevissa valintaruuduissa valintamerkit ([Hyväksytyn työn syöttö]). Toimintoja, joita ei ole valittu, ei voida käyttää tulostukseen, kun kyseinen kaukalo on käytössä. => Asetustila → [Järjestelmäasetukset] → [Paperikaukalon Asetukset] → Kaukalon valinta → [Hyväksytyn työn syöttö]
###### ALKUPERÄISTÄ KOKOA EI VALITA AUTOMAATTISESTI TAI VÄÄRÄ KOKO VALITAAN | Onko alkuperäisasiakirja rypistynyt tai taittunut? | Suorista alkuperäinen asiakirja. Laite ei voi tunnistaa alkuperäisen oikeaa kokoa, jos alkuperäinen on rypistynyt tai taittunut.
Asetitko laitteeseen alkuperäisasiakirjan, joka on pienempi kuin A5 (5-1/2″ × 8-1/2″) -koko? | Aseta alkuperäisen koko manuaalisesti. Laite ei voi tunnistaa alkuperäisasiakirjoja, jotka ovat pienempiä kuin A5 (5-1/2″ × 8-1/2″). Kun skannaat pientä alkuperäisasiakirjaa valotuslasilla, alkuperäisasiakirjan päälle kannattaa asettaa tyhjä paperiarkki, joka on saman kokoinen kuin paperi, jolle tulostetaan (A4 (8-1/2″ × 11″), B5 (8-1/2″ × 11″R) jne.).
Onko A5-kokoinen (5-1/2″ × 8-1/2″) alkuperäisasiakirja asetettu vaaka-asentoon (A5R-koko)? | Jos A5-kokoinen (5-1/2″ × 8-1/2″) alkuperäisasiakirja on asetettu vaaka-asentoon (A5R-koko), laite ei tunnista sitä automaattisesti.
###### NÄYTÖSSÄ ILMOITETTU OHISYÖTTÖTASON PAPERIKOKO EI OLE OIKEIN | Onko ohisyöttötason jatkotaso vedetty ulos? | Vedä ohisyöttötason jatkotaso ulos. Kun asetat paperia ohisyöttötasolle, vedä jatkotaso ulos, jotta laite pystyy havaitsemaan paperikoon oikein.
###### ALKUPERÄINEN AIHEUTTAA TUKOKSEN (AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE) | Onko asiakirjojen syöttölaitteen tasolle ladattu liikaa paperia? | Varmista, että tasolla oleva paperipino ei ole korkeampi kuin merkkiviiva.
Onko alkuperäinen pitkä alkuperäinen? | Kun skannaat pitkää alkuperäistä automaattisella syöttölaitteella, aseta skannauskooksi [Pitkä]. (Huomaa, että pitkiä alkuperäisiä ei voi kopioida kopiointitoiminnolla.)
Onko alkuperäisasiakirja valmistettu ohuesta paperista? | Käytä valotuslasia alkuperäisasiakirjan skannaukseen. Jos joudut käyttämään automaattista syöttölaitetta, skannaa alkuperäisasiakirja kohdan Muut asetuksella [Hidas Skannaustila].
###### PAPERI AIHEUTTAA TUKOKSEN | Onko laitteeseen jäänyt repeytynyt paperinpala? | Varmista, että kaikki paperi on poistettu.
Onko tasolle asetettu liikaa paperia? | Varmista, että tasolla oleva paperipino ei ole korkeampi kuin merkkiviiva.
Ottaako laite monta paperia yhdellä kertaa? | Tuuleta paperinippua hyvin, ennen kuin asetat sen paperitasolle.
Käytätkö vääränlaista paperia? | Käytä SHARPin suosittelemaa paperia. Muille laitemalleille tarkoitetun paperin tai laitteelle sopimattoman erikoispaperin käyttö saattaa johtaa paperitukoksiin, taitteisiin tai tahroihin. Lisätietoja Sharpin suosittelemista papereista on pikaohjeen kohdassa ”SHARP-VAKIOPAPERIN MÄÄRITYKSET”. Katso tietoja paperista, joka on kielletty tai jota ei suositella, kohdasta KÄYTETTÄVÄT PAPERITYYPIT.
Onko tasolla oleva paperi imenyt kosteutta? | Ellet aio käyttää tasolla olevaa paperia pitkään aikaan, poista paperi tasolta ja varastoi se pussiin pimeään ja kuivaan paikkaan.
Ovatko ohisyöttötason ohjaimet säädetty paperin leveyden mukaan? | Säädä ohisyöttötason ohjaimet paperin leveyden mukaan.
Onko ohisyöttötason jatkotaso vedetty ulos? | Kun asetat laitteeseen suurikokoista paperia, vedä jatkotaso esiin.
Onko ohisyöttötason syöttötela likainen? | Puhdista ohisyöttötason rulla. OHISYÖTTÖTASON RULLA
Onko A5 (5-1/2″ × 8-1/2″) -kokoista paperia lisätty? | Kun lisäät A5 (5-1/2″× 8-1/2″) -kokoista paperia, aseta paperi vaakasuuntaan (A5R (5-1/2″× 8-1/2″R)).
Onko paperikoko määritetty? | Jos käytät erikoiskokoa, muista määrittää paperikoko. Jos tasolle asetettavan paperin koko vaihtuu, tarkista paperikoon asetukset. => Asetustila → [Järjestelmäasetukset] → [Paperikaukalon Asetukset] → Kaukalon valinta
Oletko lisännyt paperia ohisyöttötasolle? | Kun lisäät paperia, poista tasolta kaikki siellä vielä olevat paperit, yhdistä ne lisättävään paperiin ja lisää paperit yhtenä pinona. Jos paperia lisätään poistamatta tasolla ollutta paperia, seurauksena voi olla paperitukos.
###### PAPERI EI KULKEUDU SISÄÄN PAPERITASOLTA | Onko tasolle asetettu paperi asetettu oikein? | Aseta ohjaimet paperin kokoa vastaaviksi. Varmista, että paperipino ei ylitä osoittimen viivaa.
Onko asetettu rajoituksia tasoille, joita voidaan käyttää eri tiloissa*? *Kopiointi, tulostus, faksi, kuvan lähetys, dokumentin tallennus | Tarkista [Paperikaukalon Asetukset] -kohdassa, onko tilojen kohdalla olevissa valintaruuduissa valintamerkit ([Hyväksytyn työn syöttö]). Toimintoja, joita ei ole valittu, ei voida käyttää tulostukseen, kun kyseinen kaukalo on käytössä. => Asetustila → [Järjestelmäasetukset] → [Paperikaukalon Asetukset] → Kaukalon valinta → [Hyväksytyn työn syöttö]
###### PAPERILLA OLEVA KUVA ON VINOSSA | Onko ohisyöttötasolle asetettu liikaa paperia? | Älä ylitä sallittua enimmäismäärää asettaessasi laitteeseen paperia. Paperin enimmäismäärä vaihtelee paperityypin asetusten mukaan. Katso lisätietoja pikaohjeen kohdasta ”TEKNISET TIEDOT”.
Ovatko ohisyöttötason ohjaimet säädetty paperin leveyden mukaan? | Säädä ohisyöttötason ohjaimet paperin leveyden mukaan.
Ovatko alkuperäisen asiakirjan ohjaimet säädetty paperin leveyden mukaan? | Säädä alkuperäisen asiakirjan ohjaimet paperin leveyden mukaan.
###### AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE EI TOIMI | Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä? | Tarkista asia pääkäyttäjältä. Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa.
###### SKANNATUSSA KUVASSA NÄKYY VIIVOJA | Ovatko valotuslasin skannattavat alueet likaisia tai onko automaattinen syöttölaite likainen? | Puhdista valotuslasin skannattavat alueet tai automaattinen syöttölaite. VALOTUSLASI ARKIN TAUSTALEVY SKANNAUSALUE
Onko ohisyöttötason syöttötela likainen? | Puhdista ohisyöttötason rulla. OHISYÖTTÖTASON RULLA
###### TULOSTEISSA NÄKYY TAHROJA | Käytätkö vääränlaista paperia? | Käytä SHARPin suosittelemaa paperia. Muille laitemalleille tarkoitetun paperin tai laitteelle sopimattoman erikoispaperin käyttö saattaa johtaa paperitukoksiin, taitteisiin tai tahroihin. Lisätietoja Sharpin suosittelemista papereista on pikaohjeen kohdassa ”SHARP-VAKIOPAPERIN MÄÄRITYKSET”.
Tulostatko esirei'itetylle paperille? | Varmista, että kuva ei osu reikien kohdalle. Jos tulostettu kuva osuu reikien kohdalle, tahroja voi syntyä paperin taustapuolelle yksipuolisessa tulostuksessa tai molemmille puolille kaksipuolisessa tulostuksessa.
Ilmestyykö näyttöön viesti, joka ilmoittaa, että huolto on tarpeen? | Ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoedustajaan niin pian kuin mahdollista.
###### VÄRIAINE EI TARTU KUNNOLLA PAPERIIN TAI PAPERIIN TULEE TAITTEITA | Käytätkö vääränlaista paperia? | Käytä SHARPin suosittelemaa paperia. Muille laitemalleille tarkoitetun paperin tai laitteelle sopimattoman erikoispaperin käyttö saattaa johtaa paperitukoksiin, taitteisiin tai tahroihin. Lisätietoja Sharpin suosittelemista papereista on pikaohjeen kohdassa ”SHARP-VAKIOPAPERIN MÄÄRITYKSET”.
Onko paperityyppi määritetty oikein? | Aseta oikea paperityyppi kaukaloasetuksissa. Varo tekemästä seuraavia virheitä: Laitteessa käytetään paksua paperia, mutta tasoasetuksissa on valittu jokin toinen paperityyppi kuin paksu paperi. (Kuva saattaa kadota, jos sitä hangataan.) Laitteessa käytetään muuta kuin paksua paperia, mutta tasoasetuksissa on valittu paksu paperi. (Tämä saattaa aiheuttaa taitteita paperiin tai tukoksia.) => Asetustila → [Järjestelmäasetukset] → [Paperikaukalon Asetukset] → Kaukalon valinta
Onko paperi asetettu niin, että tulostus tulee nurjalle puolelle? | Tarkasta paperin etu- ja taustapuoli. Joissakin paperityypeissä, kuten tarroissa ja kalvoissa, etu- ja taustapuolella on eroa. Jos tulostus tulee tarrakartonkien tai kalvojen väärälle puolelle, väriaine ei ehkä tartu hyvin eikä kuvasta tule selkeää.
###### OSA KUVASTA EI NÄY | Onko paperikoko asetettu oikein? | Jos käytät erikoiskokoa, muista määrittää paperikoko. Jos tasolle asetettavan paperin koko vaihtuu, tarkista paperikoon asetukset. => Asetustila → [Järjestelmäasetukset] → [Paperikaukalon Asetukset] → Kaukalon valinta
Onko alkuperäisasiakirja asetettu oikeaan asentoon? | Jos käytät valotuslasia, aseta alkuperäisasiakirja sen vasempaan yläkulmaan. VALOTUSLASI
###### TULOSTUS TULEE VÄÄRÄLLE PUOLELLE PAPERIA | Onko paperi asetettu niin, että sen tulostuspuoli osoittaa oikeaan suuntaan? | Varmista, että paperin tulostuspuoli osoittaa oikeaan suuntaan. Tasot 1–4: lisää paperia tulostuspuoli ylöspäin*. Ohisyöttötaso, taso 5 ja taso 6: lisää paperia tulostuspuoli alaspäin*. *Kun paperin tyyppi on ”Esitulostettu” tai ”Kirjelomake”, lisää paperi toisinpäin. (Paitsi kun [2-puol. pois käytöstä] on otettu käyttöön asetustilassa (pääkäyttäjä).)
###### KANTTA TAI VÄLILEHTEÄ EI OLE TULOSTETTU MÄÄRITETYLLE PAPERILLE | Onko paperityyppi määritetty oikein? | Aseta oikea paperityyppi tasolle, joka sisältää kannelle tai välilehdelle määritettyä paperia. Jos kannelle tai välilehdelle asetettu paperityyppi ei vastaa tasolle asetettua paperityyppiä, laite syöttää paperin eri tasolta. => Asetustila → [Järjestelmäasetukset] → [Paperikaukalon Asetukset] → Kaukalon valinta
###### KYTKETTYÄ USB-LAITETTA EI VOI KÄYTTÄÄ | Onko USB-laite yhteensopiva laitteen kanssa? | Kysy jälleenmyyjältä, onko laite yhteensopiva oheislaitteen kanssa. USB-laitteita, jotka eivät ole yhteensopivia laitteen kanssa, ei voi käyttää.
Tunnistetaanko laitteeseen liitetty USB-laite? | Käytä asetustilassa [USB-laitteen tarkistus] -toimintoa ja katso, onnistuuko laitteen tunnistus. => Asetustila → [Järjestelmäasetukset] → [USB-laitteen tarkistus] Jos laitteen tunnistus ei onnistu, kytke se uudelleen.
###### KYTKETTYÄ USB-MUISTIA EI VOI KÄYTTÄÄ | Onko USB-muistilaitteen muoto FAT32? | Tarkasta USB-muistilaitteen tiedostomuoto. Jos USB-muistilaitteen muoto on muu kuin FAT32, muuta se tietokoneen avulla muodoksi FAT32.
Käytätkö USB-muistilaitetta, jonka kapasiteetti on yli 32 Gt? | Käytä 32 Gt:n tai alhaisemman muistitilan USB-muistilaitetta.
###### VIIMEISTELIJÄ/VIHKOVIIMEISTELIJÄ EI TOIMI | Ilmestyykö näyttöön viesti, joka ilmoittaa, että paperi tulee poistaa viimeistelijän pinoajasta? | Poista kaikki viimeistelijän pinoajassa olevat paperit.
Onko kosketuspaneelissa seuraava viesti? ”Viimeistelijä on epäkunnossa. Kytke laitteeseen virta uudelleen. xx-xx*” *Kirjaimet ja numerot korvaavat symbolit xx-xx. | Tarkista viimeistelijän kaapeliliitäntä. Irrota ja kytke kaapeli uudelleen kunnolla. Käynnistä laite uudelleen.
Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä? | Tarkista asia pääkäyttäjältä. Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa.
###### NIDONTA EI ONNISTU (MUKAAN LUKIEN SATULANIDONTA) | Ilmestyykö näyttöön viesti, joka kehottaa tarkistamaan nidontalaitteen? | Poista juuttuneet niitit.
Ilmestyykö näyttöön viesti, joka kehottaa lisäämään niittejä? | Aseta niittikasetti paikoilleen. Muista asettaa niittikotelo paikalleen.
Onko eri levyisiä papereita asetettu sekaisin? | Kun haluat nitoa erikokoisia asiakirjoja, käytä saman levyistä paperia ja valitse [Sama leveys] -asetus. Nidonta ei onnistu, jos laitteeseen on asetettu eri levyisiä papereita. Kopioitaessa valitse Muut-kohdassa [Sekakoko alkuperäiset] -kohdan asetukseksi [Sama leveys].
Onko arkkeja enemmän kuin on mahdollista nitoa kerralla? | Katso nidottavien arkkien enimmäismäärä pikaohjeen kohdasta ”VIIMEISTELIJÄN TEKNISET TIEDOT” tai ”TEKNISET TIEDOT”.
Onko tulostustyöhön sisällytetty sen kokoista paperia, jota ei voi nitoa? | Katso nidottavien arkkien enimmäismäärä pikaohjeen kohdasta ”VIIMEISTELIJÄN TEKNISET TIEDOT” tai ”TEKNISET TIEDOT”.
Onko tulostinajurissa valitun tason paperityyppiasetus valittu paperityypille, jota ei voi nitoa? | Tarkista laitteen paperityypin asetukset ja valitse taso, jossa on sellaista paperia, jota voidaan nitoa*. Napsauta tulostinominaisuuksien ikkunan [Paperin Val.] -välilehden [Paperin valinta] -kohdassa [Tiedot]-painiketta ja tarkista jokaisen tason paperityypin asetus. *Tarroja, sarkainpaperia, kiiltävää paperia, kalvoja tai kirjekuoria ei voi nitoa. Nidonta ei ole mahdollista myöskään silloin, kun käyttäjätyypin asetuksissa on valittu [Nitoja Pois Käytöstä].
Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä? | Tarkista asia pääkäyttäjältä. Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa.
###### REI'ITYS EI ONNISTU | Ilmestyykö näyttöön viesti, joka kehottaa tarkistamaan rei'itysyksikön? | Poista rei’itysjäte.
Onko eri kokoisia papereita asetettu sekaisin? | Rei'itys ei ole mahdollista, kun eri levyisiä papereita on asetettu sekaisin. Kun haluat rei’ittää erikokoisia asiakirjoja, käytä papereita, jotka ovat saman levyisiä, ja valitse [Sama leveys] -asetus. Kopioitaessa valitse Muut-kohdassa [Sekakoko alkuperäiset] -kohdan asetukseksi [Sama leveys].
Onko tulostustyöhön sisällytetty paperikokoa, jota ei voi rei'ittää? | Katso rei’ittämiseen sopivien arkkien paperikoot pikaohjeen kohdasta ”TEKNISET TIEDOT”.
Onko tulostinajurissa valitun tason paperityyppiasetus valittu paperityypille, jota ei voi rei'ittää? | Tarkista laitteen paperityypin asetukset ja valitse taso, jossa on paperia, jota voidaan rei'ittää*. Napsauta tulostinominaisuuksien ikkunan [Paperin Val.] -välilehden [Paperin valinta] -kohdassa [Tiedot]-painiketta ja tarkista jokaisen tason paperityypin asetus. *Tarroja, sarkainpaperia, kiiltävää paperia, kalvoja tai kirjekuoria ei voi rei’ittää. Rei’itys ei ole mahdollista myöskään silloin, kun käyttäjätyypin asetuksissa on valittu [Rei’itys Pois Käytöstä].
Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä? | Tarkista asia pääkäyttäjältä. Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa.
###### NIDONTAKOHTA TAI REI'ITYSKOHTA ON VÄÄRÄ | Onko nidontakohta asetettu oikein? | Tarkista nidontasijainti kohdassa ESIKATSELUN NÄYTÖN KÄYTTÖ.
Ovatko nidontakohdat asetettu oikein? | Tarkista rei’ityksen sijainti kohdassa ESIKATSELUN NÄYTÖN KÄYTTÖ.
Onko alkuperäinen asetettu oikealla tavalla kopioitava puoli ylöspäin tai kopioitava puoli alaspäin? (Käytettäessä syöttölaitetta) | Tarkista paperin asettelu ja suorita asianmukaiset toimet. PAPERIN ASETTAMISSUUNTA
###### TAITTO EI ONNISTU | Onko pääkäyttäjä ottanut [2-puol. pois käytöstä] -asetuksen käyttöön? | Paperin taittotoimintoa ei voi käyttää, kun [2-puol. pois käytöstä] on otettu käyttöön asetustilassa. Tarkista asia pääkäyttäjältä. => Asetustila (pääkäyttäjä) → valitse [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [2-puol. pois käytöstä].
Käytätkö paperityyppiä, jossa on erilainen etu- ja taustapuoli? | Paperintaittotoimintoa ei voi käyttää esitulostetulle paperille, kirjelomakkeille tai muille papereille, joiden etu- ja taustapuoli ovat erilaiset. Kun käytät taittotoimintoa, käytä paperityyppiä, jossa etu- ja taustapuoli ovat samanlaiset, kuten tavallisessa paperissa.
###### TAITTOKOHTA EI OLE OIKEA | Onko alkuperäinen asetettu oikealla tavalla kopioitava puoli ylöspäin tai kopioitava puoli alaspäin? | Tarkista alkuperäisasiakirjan asettamissuunta tai taitettavan paperin suunta ja suorita tarvittavat toimenpiteet. ESIKATSELUN NÄYTÖN KÄYTTÖ PAPERIN ASETTAMISSUUNTA
###### TULOSTEET EIVÄT OLE SUORASSA TOISIINSA NÄHDEN VIIMEISTELIJÄN ULOSTULOTASOLLA | Ovatko tulosteet rypistyneet? | Jos ulostuleva paperi on taipunutta, paperin asettaminen tasolle ylösalaisin voi ratkaista ongelman.
###### NIDOTUT ARKIT EIVÄT OLE SUORASSA TOISIINSA NÄHDEN TASOLLA | Ovatko tulosteet rypistyneet? | Jos ulostuleva paperi on taipunutta, paperin asettaminen tasolle ylösalaisin voi ratkaista ongelman.
###### ESIKATSELUKUVAT TAI PIKKUKUVAT EIVÄT TULE NÄKYVIIN | Onko suorittamista odottamassa useita töitä? | Odota, kunnes useita töitä on suoritettu.
###### KOSKETUSPANEELIA ON VAIKEA LUKEA | Onko näytön kirkkaus säädetty oikein? | Säädä kirkkautta koskettamalla kotinäytössä [LCD:n säätö] -näppäintä.
###### SINUT KIRJATTIIN ULOS ILMAN, ETTÄ OLIT TEHNYT SITÄ ITSE | Onko Paluu perustilaan -toiminto aktivoitu? | Kirjaudu sisään uudestaan. Jos Autom. tyhjennys aktivoituu käyttäjän tunnistuksen ollessa käytössä, järjestelmä kirjaa kirjautumassa olleen käyttäjän automaattisesti ulos. Jos olet itse pääkäyttäjä, voit muuttaa Autom. tyhjennys -toiminnon aika-asetusta tai estää toiminnon asetuksissa [Paluu Perustilaan]. => Asetustila (pääkäyttäjä) → [Järjestelmäasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Paluu Perustilaan].
###### OLET UNOHTANUT PÄÄKÄYTTÄJÄN SALASANAN | Onko pääkäyttäjän salasanaa muutettu tehtaan oletusasetuksesta? | Ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoedustajaan niin pian kuin mahdollista. Katso pääkäyttäjän salasanan tehdasasetusta koskevia lisätietoja kohdasta PÄÄKÄYTTÄJÄ/MUUT (MELU- JA AINEPÄÄSTÖT). Kun olet vaihtanut salasanan, paina se mieleesi.
###### EN TIEDÄ, MISTÄ SAAN HUOLTOPALVELUJEN YHTEYSTIEDOT | Näitkö pikaohjeen? | Katso pikaohjeen takakantta.

Takaisin ylös