# SKANNATTUJEN ALKUPERÄISTEN ARKKIEN MÄÄRÄN TARKASTAMINEN ENNEN KOPIOINTIA (ALKUPERÄISTEN MÄÄRÄ)

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto laskee skannattavien alkuperäisten arkkien lukumäärän ja tuo tuloksen näyttöön ennen kopion luomista.
Tarkistamalla skannattujen alkuperäisarkkien määrän voidaan vähentää kopiointivirheitä.

- Laskennan tulos on skannattujen alkuperäisten arkkien lukumäärä, ei skannattujen alkuperäisten sivujen lukumäärä. Kun esimerkiksi yksi alkuperäinen kopioidaan kaksipuolisena, näyttöön tuleva luku "1" osoittaa, että yksi alkuperäinen arkki on skannattu. Näytössä ei siis ole "2" osoituksena siitä, että sivun molemmat puolet on kopioitu.
- Alkuperäisten määrä on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Alkuperäisten määrä]-näppäintä.

   Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen]-näppäintä.

   ###### Alkuperäisten määräasetuksen peruuttaminen:

   Poista valintamerkki koskettamalla [Alkuperäisten määrä]-näppäintä.

2. #### Alkuperäisten asettaminen automaattiseen syöttölaitteeseen

   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

3. #### Kosketa [Värikäynnistys]- tai [MV käynnistys] -näppäintä.

4. #### Tarkista alkuperäisarkkien määrä.

   ###### Jos näytöllä näkyvä alkuperäisarkkien määrä ei ole sama kuin todellinen arkkien määrä:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä työn keskeyttämiseksi.

5. #### Aloita kopiointi koskettamalla [OK]-näppäintä.

   Jos tätä toimintoa ja [Työn Kokoaminen] -toimintoa käytetään yhdessä, laskennan tulos tulee näkyviin, kun [Tulostuksen käynnistys] -näppäintä on kosketettu.

Takaisin alkuun