# INTERNET-FAKSIN ASETUKSET

Internet-faksin toiminnot voidaan määrittää.

### Vastaanottoasetukset

###### Internet-faksin vastaanotto

Ottaa käyttöön Internet-faksin vastaanottotoiminnot.

###### POP3-palvelin

Syötä POP3-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

###### Portin numero

Syötä POP3-palvelimen portin numero. Oletusasetus on portti 110.

###### POP-tunnistus

Todennusprotokollaa (mukaan lukien APOP) käytetään POP3-palvelimen todennukseen.

###### Käyttäjänimi

Syötä käyttäjänimi. Internet-faksien vastaanottoa varten vaaditaan erillinen käyttäjätili.

###### Salasana

Syötä salasana.
Vaihda salasana valitsemalla [Vaihda salasana] -asetukseksi ja syöttämällä uusi salasana tekstiruutuun.

###### POP3-yhteyden aikakatkaisu

Määritä aika, jonka jälkeen yhteys POP3-palvelimeen katkaistaan.

###### Vastaanotettavien tarkistusvälin asetus

Syötä POP3-palvelimen tarkistusten aikaväli.

###### SSL-käyttöön

Sallii SSL-salatun POP-yhteyden tai TLS-salatun POP-yhteyden STLS-komennolla. Tämä edellyttää, että palvelin tukee SSL-salattua POP-yhteyttä tai STLS-komentoa.
Salli SSL-salattu POP-yhteys asettamalla [Portin Numero] SSL-salatun POP-yhteyden portin numeroksi.
Salli TLS-salattu POP-yhteys asettamalla [Portin numero] samaksi kuin normaalin POP3-yhteyden portin numero.

###### Yhteystesti

Testaa yhteys POP3-palvelimeen koskettamalla [Suorita]-näppäintä.

### Oletusasetukset

###### I-faksin oman nimen ja osoitteen asetus

Käytä näitä asetuksia lnternet-faksi-viestinnässä käytettävän lähettäjän nimen ja lähdeosoitteen tallennukseen. Tallennettu lähettäjän nimi ja lähdeosoite tulostetaan vastaanotettavan faksin yläreunaan.

###### Lähettäjän nimi

Syötä lähettäjän oletusnimi.

###### Internet-faksin oma osoite

Syötä oletuslähdeosoite.

### Suora SMTP asetus

###### Portin numero (vastaanotto)

Syötä suoran SMTP-yhteyden vastaanottavan portin numero. Oletusasetus on portti 25.

###### Aikakatkaisu

Syötä aikaraja.

###### Portin numero (lähetys)

Syötä suoran SMTP-yhteyden lähettävän portin numero. Oletusasetus on portti 25.

###### Aikakatkaisu

Syötä aikaraja.
Takaisin ylös