# ULKOISET OSAT

Tässä osassa kuvataan laitteen ulkoisten osien nimet ja toiminnot.
Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.

Käyttöpaneelin merkkivalot voivat vaihdella maasta ja alueesta riippuen.
×
Automaattinen syöttölaite
Laite syöttää ja skannaa automaattisesti useita alkuperäisiä asiakirjoja. Se voi yhdellä kertaa skannata kaksipuolisen alkuperäiskappaleen molemmat sivut.
-AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
×
Etukansi (ylempi)
Avaa kansi, kun haluat vaihtaa väriainekasetin tai poistaa paperinsyöttöyksikköön juuttuneen paperin.
×
Etukansi (alempi)
Avaa kansi, kun haluat kytkeä päävirtakytkimen "päälle" tai "pois" tai puhdistaa rummun värikoronan.
-VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS SEKÄ LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN UUDELLEEN
- VÄRIAINEKASETTI
- Laseryksikön puhdistaminen
×
Ulostulotaso (keskitaso)*
Paperi tulostetaan tälle tasolle.
×
Käyttöpaneeli
Tässä paneelissa on [VIRTA]-painike, [Virransäästö]-painike/merkkivalo, [Kotinäyttö]-painike/merkkivalo, päävirtapainike, IC-kortinlukijan pidike, USB-portti (A-tyyppi) ja kosketuspaneeli. Näitä toimintoja ohjataan kosketusnäytöllä.
-KÄYTTÖPANEELI
×
Oikea taso*
Paperi voidaan tarvittaessa tulostaa tälle tasolle.
Valitsemalla tämän tason vastaanotettujen faksitulosteiden ulostuloksi voit erottaa ne muista tulostetuista papereista.
×
Viimeistelijä (50 arkin nidonta)*
Nitoo ja lajittelee paperit.
-VIIMEISTELIJÄ (50 ARKIN NIDONTA)
×
Satulaviimeistelijä (50 arkin nidonta)*
Nitoo ja taittaa paperit.
-SATULAVIIMEISTELIJÄ (50 ARKIN NIDONTA)
×
Rei'itysyksikkö*
Rei'ittää ja lajittelee paperit.
×
USB-liitin (A-tyyppi)
Liitäntää käytetään USB-laitteen, esimerkiksi USB-muistin, kytkemiseen laitteeseen.
Käytä USB-kaapelina suojattua kaapelia.
Tukee USB 2.0:aa (suurinopeuksinen).
×
Näppäimistö
Voidaan käyttää kosketusnäytön näppäimistön sijasta. Kun näppäimistöä ei käytetä, sitä voidaan säilyttää käyttöpaneelin alla.
-OHJELMISTON NÄPPÄIMISTÖN NÄPPÄIMIEN NIMET JA TOIMINNOT
×
Taso 1
Säilytä paperia tällä tasolla. Enintään 1 200 arkkia voidaan säilyttää.
-TASO 1/2
×
Taso 2
Säilytä paperia tällä tasolla. Enintään 800 arkkia voidaan säilyttää.
-TASO 1/2
×
Taso 3
Säilytä paperia tällä tasolla. Enintään 500 arkkia voidaan säilyttää.
-TASO 3/4
×
Taso 4
Säilytä paperia tällä tasolla. Enintään 500 arkkia voidaan säilyttää.
-TASO 3/4
×
Taso 5 (MX-LC12)*
Säilytä paperia tällä tasolla. Enintään 3 500 arkkia voidaan säilyttää.
-SUURKAPASITEETTITASO
×
Taso 5 (MX-LCX3 N)*
Säilytä paperia tällä tasolla. Enintään 3 000 arkkia voidaan säilyttää.
-SUURKAPASITEETTITASO
×
Ohisyöttötaso*
Käytä tätä tasoa paperin syöttämiseen manuaalisesti.
Jos käyttämäsi paperikoko on suurempi kuin A4R tai 8-1/2" x 11"R, vedä jatkotaso esiin.
-OHISYÖTTÖTASO

×
Suurkapasiteettitasot*
Säilytä paperia tällä tasolla. Enintään 2 500 arkkia voidaan säilyttää kullakin tasolla.
-SUURKAPASITEETTITASOT
×
Ohisyöttötaso*
Käytä tätä tasoa paperin syöttämiseen manuaalisesti.
Jos käyttämäsi paperikoko on suurempi kuin A4R tai 8-1/2" x 11"R, vedä jatkotaso esiin.
×
Paperinsyöttöyksikkö*
Syöttää paperia laitteeseen.
×
Suoristusyksikkö*
Suoristaa tulostetun paperin rypyt.
×
Syöttäjä*
Syöttäjään voi asettaa tulostettuihin arkkeihin lisättäviä kansilehtiä ja välilehtiä.
Käyttämällä manuaalista viimeistelyä paperia voi syöttää suoraan viimeistelijään tai satulaviimeistelijään paperin nidontaa, rei'itystä tai taittamista varten.
×
Taittoyksikkö*
Taittaa ja lajittelee paperit.
×
Rei'itysyksikkö*
Rei'ittää paperit.
×
Trimmimoduuli*
Siistii ylimääräiset paperireunat pois satulanidotuista tulosteista.
×
Viimeistelijä (100 arkin nidonta)*
Nitoo ja lajittelee paperit.
×
Satulaviimeistelijä (100 arkin nidonta)*
Nitoo ja taittaa paperit.
* Valinnainen. Takaisin alkuun