# SKANNAUSTARKKUUDEN MÄÄRITYS

## Yleiskatsaus

Määritä tarkkuusasetus.
Kun normaaleille tekstiä sisältäville alkuperäisille käytetään tarkkuusasetusta 200 × 200 dpi (Internet-faksitilassa 200 × 100 dpi), saadaan kuva, jonka tekstiä voi lukea.
Kun kyse on valokuvista tai kuvituksesta, korkealla tarkkuusasetuksella (kuten 600 × 600 dpi) saadaan terävä kuva.
Korkean tarkkuusasetuksen käyttäminen suurentaa tiedostokokoa, ja jos tiedosto on liian suuri, sitä ei voi lähettää. Siinä tapauksessa tiedoston kokoa on pienennettävä esimerkiksi vähentämällä skannattujen sivujen määrää. Jos skanneritoiminnon laajennuspaketti (Compact PDF) on asennettu, väritiedot voidaan pakata.
Tietoja tiedostokohtaisen sivumäärän muuttamisesta on kohdissa "Skannaustilassa ja tiedonsyöttötilassa" ja "Internet-faksi-tilassa". Jos muutat tietojen lähetyskokoa, katso lisätietoja kohdasta "KUVAN LÄHETYSKOON MÄÄRITTÄMINEN".

- Kun skannaat useita alkuperäisiä valotuslasilla, voit muuttaa tarkkuusasetusta aina, kun vaihdat sivua.
- Jos Internet-faksitilassa on valittu tiedostomuodoksi [TIFF-S], asetukseksi voidaan valita vain [200x100dpi] tai [200x200dpi].

Kun käytät automaattista syöttölaitetta, tarkkuusasetusta ei voi muuttaa skannauksen aloittamisen jälkeen. (Jos Muut-kohdasta on kuitenkin valittu Työn kokoaminen, valotusta voi vaihtaa aina, kun uusi alkuperäisten asiakirjojen erä lisätään.)

## Toiminta

1. #### Kosketa [Tarkkuus]-näppäintä.

2. #### Kosketa halutun tarkkuuden näppäintä.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   ###### Kun sähköposti, FTP/työpöytä tai verkkokansio on valittu:

   ###### Kun Internet-faksi on valittu:

   - Jos eri tiloilla on eri osoitteet, vaihda tilaa -näppäimellä ja aseta kunkin tilan tarkkuus.
     FTP/työpöytä ja verkkokansio ovat kuitenkin aina samassa tilassa.
   - Voit määrittää puolisävyn Internet-faksi-tilassa valitsemalla [Puolisävy]-valintaruudun asetukseksi . (Tätä toimintoa ei voi valita, jos [200x100dpi] on valittu.)
     Tämä toiminto lähettää tavallista laadukkaamman kuvan skannattaessa valokuva, värikuvitus tai jokin muu alkuperäinen kuva, jossa on useita harmaasävyosia.
   - Jos tiedoston [Muoto]-asetus on [Compact PDF] tai pakkaussuhteeksi on määritetty [Mustien kirjainten korostus], tarkkuudeksi määritetään [300x300dpi].

Takaisin ylös