# SUORAN SMTP:N KÄYTTÄMINEN

## Yleiskatsaus

Laite tukee Suora SMTP:tä, mikä tarjoaa mahdollisuuden lähettää yrityksen sisällä internet-fakseja suoraan ilman postipalvelinta. Lisätietoja Suora SMTP -osoitteiden tallennuksesta osoitekirjaan on seuraavissa kohdissa.

- OSOITTEIDEN TALLENTAMINEN KÄYTTÄEN SUORAA SYÖTTÖÄ
- OSOITTEIDEN TALLENTAMINEN KÄYTTÄEN YLEISTÄ OSOITEHAKUA
- OSOITTEIDEN TALLENTAMINEN FAKSIN TAI KUVAN LÄHETYSLOKEISTA
- RYHMIEN TALLENTAMINEN

Jos kohde on varattu tai yhteydessä on virhe, laite odottaa hetken ja suorittaa sitten automaattisesti uudelleenlähetyksen.

### Jos kohde on varattu:

Jos kohde on varattu, laite odottaa hetken ja suorittaa sitten automaattisesti uudelleenlähetyksen.

###### Lähetyksen peruuttaminen:

Peruuta lähetys työtilanäytössä.

- KÄYNNISSÄ OLEVIEN TAI VARATTUJEN TÖIDEN PERUUTTAMINEN

###### Faksien uudelleenlähetyksen aikavälin ja uudelleenlähetysyritysten määrän määrittäminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Internet-faksi-asetukset] → [Lähetyksen asetukset] → [Soita uudelleen, jos linja on varattu].

### Kun ilmenee tiedonsiirtovirhe:

Jos ilmenee tiedonsiirtovirhe tai toinen faksilaite ei vastaa puheluun esiasetetun ajan sisällä, laite yrittää lähetystä automaattisesti uudelleen esiasetetun aikavälin kuluttua.

###### Lähetyksen peruuttaminen:

Peruuta lähetys työtilanäytössä.

- KÄYNNISSÄ OLEVIEN TAI VARATTUJEN TÖIDEN PERUUTTAMINEN

###### Faksien uudelleenlähetyksen aikavälin ja uudelleenlähetysyritysten määrän määrittäminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Internet-faksi-asetukset] → [Lähetyksen asetukset] → [Soita uudelleen, jos sattuu tiedonsiirtovirhe].
Takaisin ylös