# NUMERON VALINTA F-KOODI-YHTEYTTÄ VARTEN

## Yleiskatsaus

Kun käytät F-koodi-yhteyttä, valitse toisen laitteen faksinumero ja F-koodi (sisältää alaosoitteen ja käyttökoodin). Tarkista ensin toisen laitteen muistilokerolle asetettu F-koodi (alaosoite ja käyttökoodi). F-koodi (alaosoite ja käyttökoodi) kannattaa myös rekisteröidä pikanäppäimeksi ja ryhmävalintanumeroksi, jotta sen käyttö olisi helpompaa.

###### Tämän laitteen valintatoiminnot

Jos käytät jotain seuraavista F-koodi-yhteyden toiminnoista, valitse toisen laitteen linjanumero.

- Luottamuksellinen F-koodi-yhteys
- F-koodin pollausvastaanotto
- F-koodin jatkosarjalähetyksen pyyntö

###### Toisen laitteen valintatoiminnot

Jos toinen laite soittaa laitteeseesi, seuraavia F-koodi-yhteyden toimintoja käytetään.

- Luottamuksellinen F-koodi-vastaanotto
- F-koodin pollausmuisti
- F-koodin jatkosarjalähetys

Jos kohdelaitteessa ei ole määritetty käyttökoodia, voit valita linjanumeron ilman käyttökoodia.
Et voi käyttää F-koodi-yhteyttä (alaosoite ja käyttökoodi), jos valitset numeron kaiuttimen kautta.

###### Pikanäppäimen tai ryhmävalintanumeron rekisteröiminen tai muuttaminen:

Valitse asetustilassa [Osoitekirja].
Takaisin ylös