# KESKEYTYSKOPIOINTI

## Yleiskatsaus

Kun haluat suorittaa kiireellisen kopiointityön ja laite on varattuna suurelle kopiotyölle tai muuhun työhön, voit käyttää keskeytyskopiointia. Kopioinnin keskeytystoiminto keskeyttää tietojen tulostuksen ja tulostaa etusijaisesti alkuperäisen, jolle on määritetty keskeytyskopiointi.

- [Keskeytys]-näppäin ei ole näkyvissä skannattaessa alkuperäistä.
- [Keskeytys]-näppäin ei välttämättä ole näkyvissä käynnissä olevan työn asetuksista riippuen.
- Kopioinnin keskeytystä ei voi käyttää yhdessä seuraavien toimintojen kanssa:
  työn kokoaminen, tandemkopiointi, kirjakopiointi, korttitoiminto, monisivusuurennos, alkuperäisten määrä, vedoskopiointi, esikatseluasetus ja kirjan jako.
- Kun asetat alkuperäisen valotuslasille, et voi valita 2-puolista kopiointia, lajittelutilaa tai nidontalajittelua, jos haluat keskeyttää kopioinnin.
  Jos jokin edellä mainituista toiminnoista on tarpeellinen, käytä automaattista syöttölaitetta.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Keskeytys]-näppäintä.

   Näkyviin tulee keskeytystilan näyttö.

   Jos käyttäjän tunnistus on käytössä, käyttäjän tunnistuksen näyttö tulee näkyviin, kun kosketat [Keskeytys]-näppäintä. Syötä käyttäjänimi ja salasana käyttäjän tunnistusta varten.

2. #### Aseta alkuperäinen asiakirja.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

3. #### Aseta tarvittaessa kukin kopiointiasetus.

   ###### Keskeytyskopioinnin peruuttaminen:

   Kosketa [Keskeytä]-näppäintä.

4. #### Aloita keskeytyskopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [MV käynnistys] -näppäintä.

   Kun keskeyttävä kopiotyö on valmis, keskeytetyn työn käsittely jatkuu.
   Keskeytyskopiointi ei näytä esikatselua skannatusta alkuperäisasiakirjasta.

Takaisin alkuun