# PAPERIN LISÄYSSUUNTA

## Yleiskatsaus

Jos käytät nidonta-, rei'itys- tai paperintaittotoimintoa, alkuperäinen asiakirja on asetettava alla näytetyllä tavalla, jotta nidonta tai rei'itys voidaan tehdä paperin oikeassa kohdassa.

### Nidonta

Kosketuspaneelin näppäin | Paperin asettamissuunta | Tulos
--- | --- | ---

- Laitteeseen on asennettava viimeistelijä (100 arkin nidonta) tai satulaviimeistelijä (100 arkin nidonta), jotta nidontatoimintoa voi käyttää.
- Laitteeseen on asennettava satulaviimeistelijä (suuri pinoaja), jotta satulanidontatoimintoa voi käyttää.

### Taitto

Kosketuspaneelin näppäin | Suunta | Tulos
--- | --- | ---

- Laitteeseen on asennettava taittoyksikkö, jotta muita taittotoimintoja voidaan käyttää satulataiton lisäksi.
- Laitteeseen on asennettava satulaviimeistelijä (100 arkin nidonta), jotta satulataittotoimintoa voi käyttää.

### Rei’itys

Kosketuspaneelin näppäin | Suunta | Tulos
--- | --- | ---

- Paperin rei'ittämistä varten tarvitaan rei'itysyksikkö.
- Kosketuspaneelin näppäimen kuva on vain esimerkki. Näppäimen ulkomuoto vaihtelee asennetun rei'itysmoduulin mukaan.

Takaisin ylös