# LAITEASETUKSET

Koneeseen liitettyjä laitteita voidaan asettaa.

### ALKUPERÄISEN KOON TUNNISTUKSEN ASETUKSET

Yksi seuraavista 8:sta alkuperäisen vakiokokojen ryhmistä voidaan valita ”alkuperäisen koon tunnistus” -toiminnon tunnistettavaksi.

Valinnat | Tunnistettavat alkuperäisen koot
--- | ---
VALOTUSLASI | Asiakirjan syöttötaso (automaattinen syöttölaite)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11″ × 17″, 8-1/2″ × 14″, 8-1/2″ × 11″, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″) | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11″ × 17″, 8-1/2″ × 11″, 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″)
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11″ × 17″, 8-1/2″ × 11″, 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2″ × 13-2/5″), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11″ × 17″, 8-1/2″ × 11″, 216 mm × 340 mm (8-1/2″ × 13-2/5″)
AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2″ × 13-1/2″), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11″ × 17″, 8-1/2″ × 11″, 216 mm × 343 mm (8-1/2″ × 13-1/2″)
Inch-1 | 11″ × 17″, 8-1/2″ × 14″, 8-1/2″ × 11″, 8-1/2″ × 11″R, 5-1/2″ × 8-1/2″ | 11″ × 17″, 8-1/2″ × 14″, 8-1/2″ × 11″, 8-1/2″ × 11″R, 5-1/2″ × 8-1/2″, A3, A4
Inch-2 | 11″ × 17″, 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″), 8-1/2″ × 11″, 8-1/2″ × 11″R, 5-1/2″ × 8-1/2″ | 11″ × 17″, 216 mm × 330 mm (8-1/2″ × 13″), 8-1/2″ × 11″, 8-1/2″ × 11″R, 5-1/2″ × 8-1/2″, A3, A4
Inch-3 | 11″ × 17″, 8-1/2″ × 13-2/5″ (216 mm × 340 mm), 8-1/2″ × 11″, 8-1/2″ × 11″R, 5-1/2″ × 8-1/2″ | 11″ × 17″, 8-1/2″ × 13-2/5 (216 mm × 340 mm), 8-1/2″ × 11″, 8-1/2″ × 11″R, 5-1/2″ × 8-1/2″, A3, A4

###### Peruuta tunnistus valotuslasilla

Alkuperäisen koon tunnistus valotuslasilla voidaan poistaa käytöstä. Silloin kaikkia valotuslasille asetettuja alkuperäisiä käsitellään erikoiskokoisina.

### Laitteiden poistaminen käytöstä / Nidonta-asetukset

###### Syöttölaitteen poisto käytöstä

Käytä asetusta estämään automaattisen syöttölaitteen käyttö esimerkiksi silloin, kun syöttölaitteeseen tulee toimintahäiriö. (Kun asetus on käytössä, skannaus valolevyä käyttämällä on edelleen mahdollista.)

###### Alkuperäisen syöttötapa

Seuraavat alkuperäisen syöttötavat voidaan asettaa toimimaan oletusasetuksena kopioinnissa, kuvanlähetyksessä, kiintolevylle skannauksessa ja ulkoiseen muistilaitteeseen tallennuksessa. Jos käytät jotakin syöttötapaa usein, oletusasetuksen ansiosta sinun ei tarvitse valita sitä erikseen eri tiloissa.

- Sekakokoiset alkuperäiset (sama leveys (vain kopiointitila) / eri leveys)
- Hidas skannaustila
- Tyhjän sivun ohitus*

* Poislukien faksitila ja Internet-faksitila.

###### 2-puol. pois käytöstä

Tätä käytetään poistamaan 2-puolinen tulostus käytöstä, esimerkiksi silloin, kun kaksipuolismoduulissa tapahtuu toimintahäiriö.

###### Suurkapasiteettitason poistaminen käytöstä

Tällä asetuksella voidaan poistaa suurkapasiteettitaso käytöstä, esim. jos se ei toimi kunnolla.

###### Kaukaloasetusten poistaminen käytöstä

Tällä asetuksella poistetaan tasoasetukset käytöstä (ohisyöttötasoa lukuun ottamatta).

###### Viimeistelijän poistaminen käytöstä

Tällä asetuksella viimeistelijä tai satulanidontaviimeistelijä voidaan poistaa käytöstä, esim. jos se ei toimi kunnolla.

###### Ohisyöttötason esto

Poistaa ohisyöttötason käytöstä.

###### Poista syöttölaite käytöstä

Poistaa syöttölaitteen käytöstä.

###### Ladonnan poisto käytöstä

Poistaa ladontatason käytöstä.

###### Nidonnan esto

Tällä asetuksella voidaan estää nitojan käyttö esim. jos viimeistelijän tai satulaviimeistelijän nitoja ei toimi kunnolla.

###### Automaattinen satulanidonta

Satulanidonta suoritetaan automaattisesti, kun vihkokopiointitoiminto on käytössä.

###### Vihkotaiton/-nidonnan säätö

Tällä asetuksella voidaan säätää satulanidonnan kohtaa (sauman kohtaa), kun satulanidontaviimeistelijä on asennettu ja satulanidontatoiminto on käytössä.
Saumakohtaa voidaan säätää 0,25 mm kerrallaan enintään ±2,0 mm:n päähän kunkin paperikoon oletuskohdasta.

###### Satulanidontakohdan säätö

Tällä asetuksella voidaan säätää niitin sijaintia, kun satulaviimeistelijä (100 arkin nidonta) on asennettu ja satulanidontatoiminto on käytössä.
Määritä arvo ±3,0 mm:n rajoissa 0,1 mm:n välein.

###### Rei’ityksen poistaminen käytöstä

Tällä asetuksella rei’itys voidaan poistaa käytöstä, esim. jos rei’itysyksikkö, viimeistelijä tai satulanidontaviimeistelijä ei toimi kunnolla.

###### Taittolaitteen asettaminen pois käytöstä

Tällä asetuksella poistetaan taittolaite käytöstä.
Satulataittoa ja satulaviimeistelijää voi käyttää, vaikka taittolaite ei olisi käytössä.

###### Leikkausmoduulin estäminen

Tällä asetuksella poistetaan leikkausmoduuli käytöstä.

### Väritilan poistaminen käytöstä

(Väreihin liittyvän ongelman yhteydessä)
Kun syntyy väreihin liittyvä ongelma eikä tulostus onnistu, väritila poistetaan väliaikaisesti käytöstä.
Toiminto on tarkoitettu käytettäväksi vain hätätapauksissa. Kun asetus on otettu käyttöön, vain huoltoteknikko voi peruuttaa asetuksen. Ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoedustajaan, jotta huoltoteknikko voi peruuttaa asetukset ja ratkaista ongelman.

### Automaattisen paperin- valinnan asetukset

Automaattisen paperinvalintatoiminnon valitsemat paperityypit* voidaan määrittää. Valitse yhtä seuraavista asetuksista:

- Tavallinen paperi
- Tavallinen ja kierrätetty paperi
- Kierrätetty paperi

Automaattinen paperinvalintatoiminto ei valitse muita paperityyppejä, kuin mitä asetuksessa on määritetty.
* Aseta paperityyppi kullekin paperitasolle valitsemalla asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Paperikaukalon Asetukset].

### Tandemyhteyden asetus

Kun kahta laitetta käytetään verkkotulostimina TCP/IP-protokollan kautta, käytä tätä asetusta orjalaitteena toimivan laitteen portin numeron ja IP-osoitteen määrittämiseen.

###### Päälaitetilan poistaminen käytöstä

Tämän asetuksen valinta estää tandem-lähetyksen. (Tämä asetus ei yleensä ole tarpeen.)

###### Orjalaitetilan poistaminen käytöstä

Tämän asetuksen valinta estää tandem-lähetyksen. (Tämä asetus ei yleensä ole tarpeen.)
Tehtaan oletusarvo portin numerolle on ”50001”. Vaihda portin numero vain siinä tapauksessa, että asetuksessa on ongelmia.
Jos käyttäjän tunnistus on otettu käyttöön, tandem-toiminnon käyttö edellyttää, että sekä päälaitteeseen että orjalaitteeseen syötetään sama käyttäjänimi ja salasana. Jos käyttäjänimi ja salasana eivät ole samat, sivujen määrää ei ehkä lisätä oikeaan käyttäjän laskuriin tai tulostus tapahtuu ainoastaan pääkoneella.

### Tunnistustaso Auto-väritilassa

Kun väritilaksi on asetettu automaattinen tila, värillisten tai mustavalkoisten alkuperäisten asiakirjojen havaitsemiskohdaksi voidaan asettaa yksi viidestä tasosta. Kun asetuksena on [Lähempänä mv], alkuperäiset on helpompi tunnistaa mustavalkoisina. Kun asetuksena on [Lähempänä väri], alkuperäiset on helpompi tunnistaa värillisinä.

### Viimeistelykaukaloiden automaattinen vaihto

Kun viimeistelijän ylätaso on täynnä papereita, ulostulotasoksi vaihtuu automaattisesti alempi ulostulotaso.
Jos viimeistelijän alataso on valittu paperin ulostuloa varten, paperit tulevat ulos vain viimeistelijän alatasolle.

### Lämpöyksikön säätöasetukset

Näitä asetuksia käytetään ohjaamaan lämpöyksikön lämpötilaa paperin painon mukaan.
Asetukset koskevat tavallista paperia, kierrätyspaperia, rei’itettyä paperia, esitulostettua paperia, kirjelomakkeita, värillistä paperia ja käyttäjätyypin paperia.
Valittavissa ovat ”60g/m2 – 89g/m2” tai ”90g/m2 – 105g/m2” (”16 – 23 lbs.” tai ”23+ – 28 lbs.”).

- Varmista, että käytät vain paperia, joka on valitulla painoalueella. Älä sekoita paperitasolla tällaiseen paperiin tavallista tai muuta paperia, joka on painoalueen ulkopuolella.
- Kun asetukset ovat muuttuneet, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.

### Luettelon tulostus

Määritä [Yksipuoleinen] tai [Kaksipuoleinen] tulostus Luettelon tulostus -toiminnossa.

### Vähennä mustia juovia

Määritä, käytetäänkö mustien juovien vähennystä vai ei.
Mustien juovien vähennystä voidaan käyttää Skannaa alkuperäinen-, Kopiointi-, Kuvan Lähetys- ja Skannaa kiintolevylle -toiminnoissa.
Jos mustien juovien vähennys on käytössä, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- Käsittele ohuet mustat juovat
- Normaali
- Käsittele ohuet ja paksut mustat juovat

###### Näytä varoitusviesti mustien juovien havaitsemisesta.

Tällä asetuksella voit määrittää varoitusviestin tulemaan näkyviin, kun syöttölaite havaitsee mustia juovia.

### Kohdistussäädöt

Koneeseen liitettyjä laitteita voidaan asettaa.
Jos värien kohdistus ei ole kohdallaan painetussa pinnassa, värien tulostuskohtia voidaan säätää.
Säädä valotusta koskettamalla [Automaattinen säätö] -näppäintä. Näppäimen koskettaminen tuo esiin viestin. Kosketa [Suorita]-näppäintä.

### Kiintolevyn optimointi

Koneeseen liitettyjä laitteita voidaan asettaa.
Tämä toiminto optimoi laitteen kiintolevyn eheyttämällä sen sisältämät tiedot. Jos työ on käynnissä, esiin tulee viesti ja optimointi alkaa vasta työn valmistuttua. Optimoinnin aikana seuraavat toiminnot eivät ole mahdollisia:

- Asetustilaan (Internet-versio) siirtyminen ja tulostustietojen vastaanotto
- Käyttöpaneelin näppäimien käyttö
- Virran katkaisu laitteen päävirtakytkimestä
- Automaattinen sammutus

Kun optimointi on valmis, laite käynnistyy automaattisesti uudestaan.
Kun dokumentin tallennus -toimintoa käytetään usein ja tiedostojen tulostus vaikuttaa hidastuneen, kiintolevyn optimoiminen voi parantaa suorituskykyä.

### Kiinnitysyksikön puhdistustila

Tällä toiminnolla voit puhdistaa laitteen kiinnitysyksikön, kun paperin tulostuspuolelle tulee pisteitä tai muuta likaa. Kun tämä toiminto suoritetaan, laite tulostaa ”V”-tulostetun paperin ja kiinnitysyksikkö puhdistuu.
Jos parannusta ei ole havaittavissa tämän toiminnon ensimmäisen käytön jälkeen, kokeile suorittaa toiminto uudestaan.

### PTC-puhdistustila

Tämä laite suorittaa automaattisen puhdistuksen säännöllisesti, eikä tätä toimintoa tarvitse yleensä käyttää. Tämä toiminto on tarpeen suorittaa vain silloin, kun tulostetussa paperissa näkyy värillisiä viivoja (lineaarista värin epätasaisuutta).

### MC-puhdistustila

Tämä laite suorittaa automaattisen puhdistuksen säännöllisesti, eikä tätä toimintoa tarvitse yleensä käyttää. Tämä toiminto on tarpeen suorittaa vain silloin, kun tulostetussa paperissa näkyy mustia tai värillisiä viivoja (lineaarista värin epätasaisuutta).

- Älä käytä tätä toimintoa, jos mustia tai värillisiä viivoja ei ole näkyvissä. Tämän toiminnon käyttäminen normaalissa tilassa saattaa heikentää puhdistinta.

Takaisin ylös