# KUVAN LÄHETYSASETUS > FAKSIN ASETUS

## "Oletusasetukset-välilehti

Tällä välilehdellä määritetään faksitoimintojen oletusasetukset.

##### Valintatavan Asetus

Tämä asetus voidaan ottaa käyttöön vain Kanadassa ja Taiwanissa.
Valitse luettelosta linjan tyyppi.

##### Automaattinen valinta

Valitse tämä, kun linja on kytketty, niin laite tunnistaa automaattisesti, onko linja pulssivalinta- vai äänitaajuusvalintalinja.

###### Autom. käynnistys tulostettaessa

Kun [VIRTA]-painike on ”Off”-tilassa (mutta päävirtakytkin on asennossa ””) ja faksi vastaanotetaan, tämä toiminto aktivoi laitteen ja tulostaa faksin.
Kun toiminto on pois käytöstä, vastaanotettuja fakseja ei tulosteta ennen kuin [VIRTA]-painike kytketään ”On”-tilaan.

###### Taukoajan Asetus

Muuttaa faksinumeroihin lisättyjen taukojen pituutta.
Jos faksinumeron valinnan tai tallennuksen yhteydessä näppäillään yhdysmerkki (-), lisätään kahden sekunnin tauko.
Tauoksi voidaan asettaa 1–15 sekuntia 1 sekunnin välein.
* Huomaa, että Etelä-Afrikassa laitteen asetus on yleensä 4 sekuntia.

###### FAX DEST. VAHVISTUSTILA

Tämä asetus määrittää, näkyykö kohteen varmennusviesti lähetettäessä faksia. Tällä estetään lähettäminen vahingossa väärään kohteeseen.

###### Kaiuttimen asetukset

Näillä asetuksilla säädetään kaiuttimen kautta kuuluvaa ääntä seuraavien osalta: Kaiutin, Soittoääni, Linjamonitori, Faksin vastaanotto valmis -signaali, Faksin lähetys Valmis signaali sekä Faksiyhteyden virhesignaali. Faksin vastaanotto valmis -signaali, Faksin lähetys Valmis signaali ja Faksiyhteyden virhesignaali mahdollistavat Äänikuvio- ja Lähetys suoritettu -äänen ajan asetus -valinnat äänenvoimakkuuden lisäksi.
Voit tarkistaa valitun äänikuvion ja äänenvoimakkuuden [Asetusäänien tarkistus] -näppäimellä.

###### Asetusäänien tarkistus

Tarkistaa valitun äänikuvion ja äänenvoimakkuuden.

###### Etävastaanottonumeron Asetus

Voit määrittää laitteen faksin vastaanottotilaan syöttämällä yhdistetystä ulkoisesta puhelimesta kaksinumeroisen koodin ja koskettamalla [*]-näppäintä. Tätä kaksinumeroista koodia kutsutaan etävastaanottonumeroksi, ja se voi olla 00–99.

###### Alkuperäisen tulostus tapahtumaraportissa

Kun tapahtumaraportti tulostetaan, tätä käytetään tulostamaan osa lähetetyn alkuperäisen ensimmäisestä sivusta tapahtumaraportissa. Valitse yksi seuraavista asetuksista.

- Tulosta kaikki raportit
- Tulosta vain virheraportti
- Ei tulostettua raporttia

Tämä asetus ei ole voimassa, jos seuraavaksi ”Tapahtumaraportin asetukset” -asetukseksi on valittu ”Ei tulostettua raporttia”.

###### Tapahtumaraportin asetukset

Tätä käytetään valitsemaan tulostetaanko tapahtumaraportti, ja jos tulostetaan, sen tulostusehdot. Valitse seuraavista vaihtoehdoista asetukset faksien lähettämistä ja vastaanottoa varten.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Yhden lähetys | Tulosta kaikki raportit Tulosta vain virheraportti Ei tulostettua raporttia
Sarjalähetys käynnissä | Tulosta kaikki raportit Tulosta vain virheraportti Ei tulostettua raporttia
Vastaanottaa | Tulosta kaikki raportit Tulosta vain virheraportti Ei tulostettua raporttia
Luottamuksellinen Vastaanotto | Tulosta Ilmoitussivu Ei tulostettua raporttia

Kun tapahtumaraportti tulostetaan, tätä käytetään tulostamaan osa lähetetyn alkuperäisen ensimmäisestä sivusta tapahtumaraportissa. Katso lisätietoja kohdasta Alkuperäisen tulostus liikennöintiraportissa.
Kun toimintaraportin tulostuksen asetuksena on ”Vastaanottaa”, raporttia ei tulosteta vastaanotettaessa numerosta, joka on määritetty hylättäväksi numeroksi kohdassa Salli/hylkää numeroasetus.

###### Toimintaraportin asetukset

Tätä käytetään laitteen muistiin tallennetun kuvanlähetyksen toimintaraportin tulostamiseen säännöllisesti.
Toimintaraportti voidaan asettaa tulostettavaksi aina, kun lähetysten määrä on 200 tai yli, tai määrättyyn aikaan (vain kerran päivässä). (Asetukset voivat olla käytössä samanaikaisesti.)

- Jos valitset vain [Tulosta päivittäin määrättynä aikana] -asetuksen ja tallennettujen tapahtumien määrä yltää 200:aan ennen määritettyä aikaa, jokainen uusi tapahtuma poistaa vanhimman tapahtuman (vanhinta tapahtumaa ei tulosteta).
- Tapahtumaraportti voidaan tulostaa manuaalisesti aina tarvittaessa. Lisätietoja on kohdassa LUETTELON TULOSTUS (PÄÄKÄYTTÄJÄ).

###### ECM

Linjan olosuhteet voivat toisinaan vääristää lähetetyn faksikuvan. Kun ECM (virheenkorjaustila) on käytössä, vääristyneet kuvat lähetetään automaattisesti uudestaan.
Jos toinen laite tukee Super G3:a, ECM toimii tästä asetuksesta riippumatta.

###### Digitaalinen tilaajaverkko

Kun on valittu, määritä digitaaliseen tilaajaverkkoon yhdistämisen lähetystasoksi korkeintaan 15 dBm.

###### Eri Soittoäänen Tunnistus

Tämä asetus voidaan ottaa käyttöön vain Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Hongkongissa.
Jos puhelinlinjaan on määritetty useita puhelinnumeroita, soitettu numero voidaan tunnistaa sen soittokuvion perusteella. Kun äänipuheluille määritetään yksi numero ja fakseille toinen numero, saapuvan puhelun tyypin voi päätellä soittokuvion perusteella. Määrittämällä faksinumeroa vastaava soittokuvio laite voidaan määrittää vastaanottamaan faksit automaattisesti, kun faksinumeroon soitetaan. (Huomaa, että Kanadassa on käytettävissä kuusi valintaa.)

###### Vaihdeasetus

Tämä asetus voidaan ottaa käyttöön vain Ranskassa ja Saksassa. Kun laitetta käytetään vaihteessa, voit ottaa vaihdeasetuksen käyttöön, jolloin laite yhdistää automaattisesti ulkolinjaan. Kun tämä asetus on käytössä, [R]-näppäin tulee näkyviin perusnäytössä. Kun [R]-näppäintä kosketetaan, vaihdeasetus peruuntuu tilapäisesti.
Jos vaihde käyttää katkosmenetelmää ulkolinjaan yhdistämiseen, valitse [Katkos]. Jos vaihde käyttää tunnusnumeroa ulkolinjaan yhdistämiseen, määritä tunnusnumero.
Valitse numero ensimmäiselle merkille ja sitten numero tai yhdysmerkki ”-” toiselle ja kolmannelle merkille.

## "Lähetysasetukset-välilehti

Faksin lähetyksen asetukset voidaan määrittää.

###### Autom. Pienenn. Asetus Lähetyksessä

Tätä asetusta käytetään lähetettyjen faksien pienentämiseen automaattisesti vastaanottavassa laitteessa olevan paperikokoon mukaan.
Jos tämä asetus on pois käytöstä, faksit lähetetään täysikokoisina. Koska koko ei mukaudu tulostuspaperin mukaan, osa vastaanotetusta faksista saattaa jäädä ulkopuolelle.

###### Kiertolähetyksen asetus

Kun lähetetään kuvaa, joka on samankokoinen kuin jokin seuraavista, tämä toiminto kääntää kuvaa vastapäivävään 90 astetta. (Asetus voidaan määrittää erikseen jokaiselle koolle.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2″ × 11″, 5-1/2″ × 8-1/2″R, 16K
Kokojen A4R ja 8-1/2″ × 11″R kuvia ei käännetä.

###### Pikalähetys

Kun tämä asetus on käytössä, laite aloittaa faksin lähettämisen heti ensimmäisen sivun skannauksen jälkeen.
Jos tämä asetus poistetaan käytöstä, lähetys alkaa vasta kun kaikki sivut on skannattu.

###### Sivunumeron tulostus vastaanottavaan laittees

Kun lähetetty kuva tulostetaan vastaanottavasta laitteesta, sivunumero voidaan lisätä kunkin tulostettavan sivun yläreunaan.

###### Lähettäjän / kohteen nimen muutos

Mahdollistaa kohteen nimen ja lähettäjän faksinumeron muuttamisen tarvittaessa.

###### Päiväyksen/Oman Numeron Tulostuksen Asettelu

Tämä asetus määrittää vastaanottavan laitteen faksien yläosaan tulostaman päivämäärän ja lähettäjätietojen sijainnin. Jos haluat, että tiedot tulostetaan lähetetyn asiakirjakuvan ulkopuolelle, kosketa [Alkuperäisen kuvan ulkopuolella] -näppäintä. Jos haluat, että tiedot tulostetaan lähetetyn asiakirjakuvan sisäpuolelle, kosketa [Alkuperäisen kuvan sisäpuolella] -näppäintä.
Lisätietoja tulostuskohdasta on kohdassa LÄHETTÄJÄTIETOJEN LISÄÄMINEN FAKSEIHIN.

###### Uudelleensoitot, kun linja on varattu

Tällä ohjelmalla määritetään uudelleensoittojen lukumäärä ja aikaväli silloin, kun lähetys ei onnistu varattuna olevasta linjasta tai muusta syystä johtuen.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Uudelleensoittojen lukumäärä, kun linja on varattu. | Tällä asetuksella valitaan, suoritetaanko uudelleensoitto, kun linja on varattu. Uudelleensoiton aikana voidaan asettaa uudelleensoittoyritysten lukumäärä. Mikä tahansa määrä välillä 1–15 voidaan valita.
Odotusaika uudelleensoittoyritysten välillä (min), kun linja on varattu. | Aikaväli uudelleensoittoyritysten välillä voidaan asettaa. Mikä tahansa määrä minuutteja välillä 1-15 voidaan valita.

Maakohtainen taulukko

| Uudelleensoittojen lukumäärä | Yritysten väli
--- | --- | ---
Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Saksa, Ruotsi, Italia, Espanja, Alankomaat, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovakia, Puola, Kreikka, Venäjä | 1–10 (oletus: 2) | mikä tahansa määrä minuutteja välillä 1–15 (oletus: 3)
Kanada | 1–14 (oletus: 2)
Australia, Uusi-Seelanti, Singapore, Thaimaa, Malesia, Intia, Filippiinit | 1–9 (oletus: 2)
Hongkong | 1–3 (oletus: 2)
Taiwan | 1–15 (oletus: 2)
Indonesia | 1–5 (oletus: 2) | mikä tahansa määrä minuutteja välillä 4–15 (oletus: 4)

Suoran lähetyksen aikana ei tapahdu uudelleensoittoa, vaikka se olisi määritetty.

###### Soita uudelleen, jos sattuu tiedonsiirtovirhe

Tällä asetuksella määritetään, kuinka monta kertaa laite yrittää automaattisesti soittaa uudelleen, jos faksin lähetys epäonnistuu yhteysvirheen vuoksi.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Uudelleensoittojen lukumäärä virheen sattuessa | Tällä asetuksella valitaan, suoritetaanko uudelleensoitto yhteysvirheen sattuessa. Uudelleensoiton aikana voidaan asettaa uudelleensoittoyritysten lukumäärä. Mikä tahansa määrä välillä 1–15 voidaan valita.
Odotusaika uudelleensoittoyritysten välillä (min) virheen sattuessa | Aikaväli uudelleensoittoyritysten välillä voidaan asettaa. Mikä tahansa määrä minuutteja välillä 1-15 voidaan valita.

Maakohtainen taulukko

| Uudelleensoittojen lukumäärä | Yritysten väli
--- | --- | ---
Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Saksa, Ruotsi, Italia, Espanja, Alankomaat, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovakia, Puola, Kreikka, Venäjä | 1–5 (oletus: 1) | mikä tahansa määrä minuutteja välillä 1–15 (oletus: 1)
Australia, Uusi-Seelanti, Kanada | 1 yritys | mikä tahansa määrä minuutteja välillä 1–15 (oletus: 3)
Singapore, Thaimaa, Malesia, Intia, Filippiinit | 1–9 (oletus: 2) | mikä tahansa määrä minuutteja välillä 1–15 (oletus: 1)
Hongkong | 1–3 (oletus: 2)
Taiwan | 1–15 (oletus: 2)
Indonesia | 1–5 (oletus: 2) | mikä tahansa määrä minuutteja välillä 4–15 (oletus: 4)

Suoran lähetyksen aikana ei tapahdu uudelleensoittoa, vaikka se olisi määritetty.

###### Estä faksilähetys

Estää faksin sarjalähetykset.

## "Vastaanottoasetukset-välilehti

Tällä välilehdellä määritetään faksien vastaanoton asetukset.

###### Puheluiden määrä autom. vastaanotossa

Tällä asetuksella voit määrittää, kuinka monta kertaa soittoääni kuuluu (0–15 kertaa), ennen kuin automaattisesti vastaanottava faksi aloittaa faksin vastaanoton.
Maakohtainen taulukko

| Soittokertojen määrä
--- | ---
Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Saksa, Ruotsi, Italia, Espanja, Alankomaat, Thaimaa, Hongkong, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovakia, Puola, Kreikka, Venäjä, Filippiinit, Indonesia | 0–9
Australia, Uusi-Seelanti | 2–4
Singapore | 0–3
Malesia, Intia, Kanada, Taiwan | 0–15

Jos soittojen määräksi valitaan ”0”, laite vastaa välittömästi ja aloittaa faksin vastaanoton ilman soittoa automaattisen vastaanoton tilassa.

###### Vastaanoton vaihtaminen manuaalisesta automaattiseen

Tämä asetus voidaan ottaa käyttöön vain Ranskassa.
Kun faksi on manuaalisen vastaanoton tilassa, laite siirtyy automaattisesti automaattiseen vastaanottoon. Soittokertojen määräksi, jolloin laite siirtyy automaattiseen vastaanottoon, voidaan asettaa mikä tahansa luku 1–9.

###### Vastaanoton vaihtaminen manuaalisesta automaattiseen

Tämä siirtää puhelinlinjan automaattisesti automaattiseen vastaanottotilaan, kun saapuva faksi vastaanotetaan manuaalisen vastaanoton tilassa. Tällä asetuksella voit määrittää soittokertojen määrän (1–32 kertaa), ennen kuin linja vaihtuu automaattisen vastaanoton tilaan.

###### 2-puol. vastaanoton asetukset

Tällä valitaan, tulostetaanko vastaanotetut faksit paperin molemmille puolille.
Kun asetus on käytössä ja vastaanotetaan kaksi tai useampia sivuja sisältävä faksi (sivujen on oltava samankokoisia), sivut tulostetaan paperin molemmille puolille.

###### Autom. pienennös vastaanotossa

Kun vastaanotetaan faksi, joka sisältää tulostetut tiedot, kuten lähettäjän nimen ja osoitteen, vastaanotettu kuva on hieman suurempi kuin tavallisesti. Tätä asetusta käytetään pienentämään kuvaa automaattisesti vakiokokoon sopivaksi.

- Jos ”Autom. pienennös vastaanotossa” on pois käytöstä, vakiokoon ulkopuolella olevat kuvan reunat leikkautuvat pois. Kuva on kuitenkin selkeämpi, koska se tulostetaan samassa koossa kuin alkuperäinen.
- Vakiokokoja ovat esim. A4 ja B5 (8-1/2″ × 11″ ja 8-1/2″ × 5-1/2″).

###### Tulostustyylin asetus

Tämä asetus määrittää paperinvalintaehdon tulostettaessa vastaanotettuja fakseja. Valitse jokin seuraavista ehdoista:

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Tulostus oikeassa koossa (ei jakoa) | Vastaanotettu faksikuva tulostetaan oikeassa koossa eikä sitä jaeta usealle paperiarkille. Jos laitteessa ei ole asetettuna samankokoista tai isompaa paperia, faksi tallentuu muistiin, eikä laite tulosta sitä ennen kuin sopivan kokoista paperia on asetettu laitteeseen. Jos vastaanotettu faksi on kuitenkin pitempi kuin 11″ × 17″ (A3) -koko, laite jakaa sen automaattisesti usealle paperiarkille.
Odotusaika uudelleensoittoyritysten välillä (min) virheen sattuessa | Jokainen vastaanotettu kuva tulostetaan oikeassa koossa. Tarvittaessa laite jakaa kuvan usealle paperiarkille.
Odotusaika uudelleensoittoyritysten välillä (min) virheen sattuessa | Jokainen vastaanotettu kuva tulostetaan oikeassa koossa, jos mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, laite pienentää kuvan automaattisesti ennen tulostusta.

###### Aseta datan edelleenlähetyksen puhelinnumero

Kun laite ei voi tulostaa vastaanotettua faksia jonkin ongelman takia, vastaanotettu faksi voidaan lähettää edelleen toiselle laitteelle. Tällä asetuksella ohjelmoidaan kohdefaksilaitteen faksinumero. Vain yksi edelleenlähetyksen faksinumero voidaan ohjelmoida (enintään 64 numeroa).
Voit lisätä numeroiden väliin tauon koskettamalla [-]-näppäintä.
Jos haluat määrittää luottamuksellisen F-koodin muistilokeron kohdelaitteeseen, kosketa [/]-näppäintä faksinumeron syöttämisen jälkeen ja syötä F-koodi (alaosoite ja käyttökoodi).

###### Letter-kokoisen vastaanotetun pienennetty tulostus

Tämä ohjelma ei ole käytettävissä Kanadassa ja Filippiineillä.
Kun letter (8-1/2″ × 11″) -koon faksi vastaanotetaan, tämä asetus pienentää faksin A4-kokoon.
Kun tämä asetus on käytössä, A4-koon fakseja voi myös pienentää.

###### Vast.ottoajan ja päivän tulost

Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat, että vastaanoton päivämäärä ja aika tulostuvat.
Valitse päivämäärän ja ajan tulostuskohdaksi [Vast.otetun kuvan sisällä] tai [Vast.otetun kuvan ulkop].
Jos valitaan [Vast.otetun kuvan sisällä], vastaanottopäivämäärä ja -aika tulostetaan vastaanotettuun kuvaan.
Jos valitaan [Vast.otetun kuvan ulkop], vastaanotettua kuvaa pienennetään, ja vastaanottopäivämäärä ja -aika tulostetaan syntyneelle tyhjälle alueelle.
Vaihtoehtoa [Vast.otetun kuvan ulkop] ei voida valita vastaanottopäivämäärän ja -ajan tulostuksen asetukseksi, jos ”Autom. pienennös vastaanotossa” ei ole käytössä.

###### A3-kokoisen vastaanotetun pienennys

Tämä ohjelma voidaan ottaa käyttöön vain Kanadassa ja Filippiineillä.
Tämä ohjelma voidaan ottaa käyttöön vain Kanadassa ja Filippiineillä.
Kun A3-koon faksi vastaanotetaan, toiminto pienentää faksin ledger (11″ × 17″) -kokoon.
Kun tämä asetus on käytössä, laite pienentää myös ledger (11″ × 17″) -koon faksit.

###### Faksin ulostuloasetukset

Näillä asetuksilla valitaan vastaanotettujen faksien kopioiden määrä ja ulostulotaso. Näyttö vaihtelee asennettujen laitteiden mukaan (viimeistelijä/satulanidontaviimeistelijä tai viimeistelijä (50 arkin nidonta) / satulanidontaviimeistelijä (100 arkin nidonta).

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Ulostulotaso | Valitse ulostulotaso vastaanotettuja fakseja varten.
Tulosteiden lukumäärä | Määritä vastaanotettujen faksien kopioiden tulostettavaksi määräksi mikä tahansa luku 1–99.
Nidonta-asetukset | Valitse kohta, jossa vastaanotetut faksit nidotaan.
Paperin koko | Valitse paperi vastaanotettujen faksien tulostusta varten.

[Paperikoko]-asetus on voimassa vain, kun valittuna on jokin muu taso kuin keskitaso, viimeistelijän keskitaso tai oikea taso ja [Usean sarjan tulostus]- ja [Nidonta]-valintojen asetuksena kohdassa ”Fakdatan Vastaanotto/ Edelleenlähetys – Faksiasetukset” on .

###### Taittokoon asetus

Määritä taittokoko (Z-taitto).

### Salli/hylkää numeroasetus

Määritä tällä asetuksella, sallitaanko vai hylätäänkö vastaanotto tallennetusta numerosta.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Hylkää vastaanotto | Hylkää vastaanotto tallennetusta numerosta.
Hyväksy vastaanotto | Salli vastaanotto tallennetusta numerosta.
Kaikki pois käytöstä | Vaikka numeroita olisi tallennettu, jätä numerot huomiotta ja salli vastaanotto kaikista numeroista.
Hylkää tuntemattomat puhelut | Hylkää puhelun, jos soittaja on estänyt soittajan tunnistetietojen lähettämisen.
Lisää uusi | Lisää uuden osoitteen tai palvelimen (enintään 50), josta vastaanotto estetään tai sallitaan. Syötä numero (enintään 20 numeroa) ja kosketa [Tallenna]-näppäintä.
Rekisteröintinumeroluettelo | Luettelo tallennetuista numeroista voidaan tuoda näyttöön. Kun tästä näytöstä valitaan numero, se häviää luettelosta.

Kun roskapostiosoitteita ei ole tallennettu, vain [Lisää uusi] -näppäin voidaan valita.

## "Pollaus-välilehti

Seuraavat asetukset ovat säännöllistä pollausmuistia varten käytettäessä julkista lokeroa.

##### Pollauksen suojaus

Kun muistipollaustoimintoa käytetään, tällä asetuksella määritetään, saako mikä tahansa laite pollata tätä laitetta vai vain tähän laitteeseen tallennetut laitteet.

##### Lisää uusi

Kun Pollauksen Suojausasetus on käytössä, tällä asetuksella voidaan tallentaa (tai poistaa) niiden laitteiden faksinumeroita, jotka saavat pollata tätä laitetta. Kohdefaksinumeroita voidaan tallentaa enintään 10. Kunkin numeron täytyy olla enintään 20 numeroa pitkä.

##### Käyttökoodien numeroiden näppäinluettelo

Tämä näyttää luettelon tallennetuista käyttökoodien numeroista. Valitse luettelosta numero ja poista se.
Huomaa, että nämä asetukset eivät koske F-koodipollausmuistia.
Takaisin ylös