# MUISTILOKEROIDEN LUOMINEN LAITTEESEEN F-KOODI-YHTEYKSIÄ VARTEN

## Yleiskatsaus

Luo erityinen muistilokero asetustilassa ennen F-koodi-yhteyden muodostamista.
Määritä lokeron nimi ja F-koodi (alaosoite ja käyttökoodi) kullekin muistilokerolle ja tallenna ne.
Kun olet luonut muistilokeron, ilmoita muistilokeron alaosoite ja käyttökoodi F-koodi-yhteyden toiselle osapuolelle.

###### F-koodin muistilokeroiden luominen:

Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [F-koodin muistilokero].

###### Seuraavat toiminnot edellyttävät, että laitteessa on muistilokeroita.

Laitteeseen on luotava F-koodin muistilokeroita, jotta seuraavia F-koodi-yhteyksien toimintoja voisi käyttää.

- Luottamuksellinen F-koodi-vastaanotto
- F-koodin pollausmuisti
- F-koodin jatkosarjalähetys

###### Seuraavat toiminnot edellyttävät, että vastaanottavassa laitteessa on muistilokeroita.

Vastaanottavassa laitteessa on oltava muistilokeroita, jotta seuraavia F-koodi-yhteyksien toimintoja voisi käyttää.

- Luottamuksellinen F-koodi-yhteys
- F-koodin pollausvastaanotto
- F-koodin jatkosarjalähetyksen pyyntö

Takaisin ylös