# LASERYKSIKKÖ

## Yleiskatsaus

Kun laseryksikkö likaantuu, tulostetussa kuvassa voi näkyä viivakuvioita (värillisiä raitoja). Puhdista laseryksikkö, jos viivakuvioita (värillisiä raitoja) esiintyy.

###### Likaisen laseryksikön aiheuttamat valkoiset raidat (värilliset raidat)

- Värilliset raidat tulevat aina samaan kohtaan. (Raidat eivät ole koskaan mustia.)
- Värilliset raidat kulkevat paperin syöttösuuntaan.
- Värilliset raidat näkyvät paitsi kopiokoneen tuottamissa tulosteissa myös tietokoneesta tulostetuissa tulosteissa. (Samat viivat näkyvät sekä kopioissa että tulosteissa.)

## Toiminta

### Laseryksikön puhdistaminen

1. #### Avaa etukansi (alempi).

2. #### Ota esiin laseryksikön puhdistustyökalu.

   Puhdistustyökalu on kiinnitetty laitteen etukanteen (alempaan).
   1. (1) Irrota puhdistustyökalu koukusta työntämällä sitä sen vasemmasta päästä.
   2. (2) Vie se koukun yli taakse.
   3. (3) Kierrä puhdistustyökalu nupin ympäri ja irrota se oikeanpuoleisesta koukusta.

3. #### Varmista, että puhdistustyökalun päässä oleva puhdistin ei ole likainen.

   Jos puhdistin on likainen, poista se puhdistustyökalusta ja vaihda puhtaaseen. Lisätietoja puhdistimen vaihtamisesta on kohdassa "Puhdistimen vaihtaminen".

4. #### Suuntaa puhdistin alaspäin ja työnnä työkalu hitaasti laseryksikön puhdistettavaan aukkoon.

   Puhdistin on suunnattava alaspäin. Merkit, kuten (A), ilmaisevat alueita, jotka tulee puhdistaa.

5. #### Työnnä puhdistustyökalu kokonaan aukkoon ja vedä takaisin ulos.

   Vedä puhdistustyökalua ulospäin, kunnes tunnet työkalun pään irtoavan laseryksikön puhdistuspinnasta.

6. #### Toista vaiheet 4 ja 5 kaksi tai kolme kertaa ja poista sitten puhdistustyökalu.

7. #### Puhdista laseryksikön kaikki neljä aukkoa toistamalla vaiheet 4–6.

   Laseryksikössä on yhteensä neljä puhdistettavaa aukkoa.
   Puhdista kaikki aukot.

8. #### Aseta puhdistustyökalu takaisin.

   1. (1) Kiinnitä puhdistustyökalu nuppiin ja kierrä sen ympäri ja aseta sitten pää (puhdistimen vastakkainen pää ) oikeanpuoleiseen koukkuun.
   2. (2) Aseta puhdistustyökalun vasen pää koukun päälle ja aseta se viereiselle puolelle.
   3. (3) Käännä puhdistustyökalu koukkuun.

9. #### Sulje etukansi.

### Puhdistimen vaihtaminen

1. #### Avaa etukansi (alempi) ja ota esiin vaihtopuhdistin.

   Vaihtopuhdistimia säilytetään etukannessa (alemmassa).
   Tartu puhdistimen päähän ja vedä se irti kannesta.

2. #### Irrota likainen puhdistin puhdistintyökalun päästä.

   Pidä tiukasti kiinni työkalun kohdasta, johon puhdistin on kiinnitetty, paina toisella kädellä puhdistimen paikallaan pitävää koukkua ja irrota puhdistin.

   Aseta poistettu puhdistin takaisin sisäkanteen. Sulje sisäkansi asetettuasi puhdistimen takaisin paikalleen.

3. #### Kiinnitä uusi puhdistin puhdistustyökaluun.

   Kohdista puhdistimen koukku puhdistustyökalun kiinnitysreikään. Pidä tiukasti puhdistimesta kiinni ja työnnä puhdistustyökalu paikalleen.

Takaisin alkuun