# ENNEN VERKKOSKANNERIN KÄYTTÖÄ

## Yleiskatsaus

Laitteen käyttäminen verkkoskannerina edellyttää lähettäjätietojen tallentamista, palvelinasetusten määrittämistä, osoitteiden tallentamista osoitekirjaan ja muita tarvittavia toimenpiteitä.

### Varmista, että päävirtakytkin on -asennossa.

Kun virran merkkivalo palaa, päävirtakytkin on -asennossa. Jos virran merkkivalo ei pala, käännä päävirtakytkin -asentoon ja paina käyttöpaneelin [VIRTA]-painiketta.

Älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä, jos Internet-faksi-toimintoa tai ajastettua vastaanottoa tai lähetystä on tarkoitus käyttää yöllä.

### Päivämäärän ja ajan tarkistaminen

Tarkista, että päivämäärä ja kellonaika on asetettu oikein.

###### Laitteen päivämäärän ja kellonajan asettaminen:

Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Oletusasetukset] → [Kellon säätö].
Jos [Kellon säädön poistaminen käytöstä] on otettu käyttöön, päivämäärää ja aikaa ei voi muokata. Valitse tällöin asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] ja [Käyttöasetukset] ja poista sitten [Kellon säädön poistaminen käytöstä] käytöstä.

### Lähettäjän faksinumeron tallentaminen

Varmista, että nämä tiedot on määritetty, sillä niitä tarvitaan yhteyden muodostamiseen.

###### Ennen sähköpostiin skannausta

Tallenna oletuslähettäjän nimi kohtaan Lähettäjän nimi ja vastaussähköpostiosoite kohtaan Vastaussähköpostiosoite. Näitä käytetään, jos lähettäjää ei ole valittu.

###### Ennen Internet-faksin käyttöä

Tallenna lähettäjän nimi kohtaan Lähettäjän nimi ja lähettäjän Internet-faksi-osoite kohtaan I-faksin oma osoite.

- ###### Lähettäjän nimen ja lähdeosoitteen tallennus:

  Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Skannausasetukset] → [Skannausasetukset] → [Oletuslähettäjän asetus].

- ###### Lähettäjän nimen ja osoitteen tallennus:

  Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Oman nimen ja kohteen asetus] → [Lähettäjän tietojen rekisteröinti].

### Asetustilan edellyttämien asetusten määrittäminen

Määritä palvelimen asetukset, verkkoskannerin oletusasetukset ja Internet-faksin asetukset.

- ###### Palvelimen asetusten määrittäminen:

  Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Verkkoasetukset] → [Palveluasetukset].

- ###### Verkkoskannerin perusasetusten määritys:

  Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Sovellusasetukset] → [Verkkoskannerin asetukset].

- ###### Internet-faksin asetusten määritys:

  Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Sovellusasetukset] → [Internet-faksi-asetukset].

### Kunkin skannaustilan kohdeosoitteiden tallentaminen osoitekirjaan

On kätevää tallentaa osoitteet osoitekirjaan ennen kuvan lähetystilan käyttöä.
Tietoja osoitekirjoista ja osoitteiden tallentamisesta on seuraavissa kohdissa.

- OSOITEKIRJA
- OSOITTEIDEN TALLENTAMINEN KÄYTTÄEN SUORAA SYÖTTÖÄ
- OSOITTEIDEN TALLENTAMINEN KÄYTTÄEN YLEISTÄ OSOITEHAKUA
- OSOITTEIDEN TALLENTAMINEN FAKSIN TAI KUVAN LÄHETYSLOKEISTA
- RYHMIEN TALLENTAMINEN

Skannaa sähköpostiin-, Skannaa verkkokansioon- ja Internet-faksi-toiminnoissa voi myös syöttää osoitteet suoraan.
Takaisin ylös