# TIETOJEN LÄHETTÄMINEN KOPIOINNIN AIKANA

## Yleiskatsaus

Tällä toiminnolla voit lähettää faksin kopioinnin aikana, kuvan sähköpostin liitteenä tai tallentaa tietoja verkkokansioon.

- Osoite on tallennettava ennalta osoitekirjaan.
- - OSOITTEIDEN TALLENTAMINEN KÄYTTÄEN SUORAA SYÖTTÖÄ
  - OSOITTEIDEN TALLENTAMINEN KÄYTTÄEN YLEISTÄ OSOITEHAKUA
  - OSOITTEIDEN TALLENTAMINEN FAKSIN TAI KUVAN LÄHETYSLOKEISTA
- Faksin ja kuvan lähetys käynnistyy, kun kopiointi on suoritettu, ja lähetyksessä käytetään samoja asetuksia kuin kopioinnissa. Kaikkien toimintojen tulokset eivät kuitenkaan ehkä ole samat kuin kopioitaessa.

## Toiminta

1. #### Kosketa tehtäväpaneelin [Lähetä sekä tulosta] -näppäintä.

2. #### Valitse vastaanottaja osoitekirjasta.

   - YHTEYSHENKILÖN VALITSEMINEN
   Kun olet valinnut vastaanottajan, kosketa [Syötä osoite] -näppäintä.

   Osoite on tallennettava ennalta osoitekirjaan.
   - OSOITTEIDEN TALLENTAMINEN KÄYTTÄEN SUORAA SYÖTTÖÄ
   - OSOITTEIDEN TALLENTAMINEN KÄYTTÄEN YLEISTÄ OSOITEHAKUA
   - OSOITTEIDEN TALLENTAMINEN FAKSIN TAI KUVAN LÄHETYSLOKEISTA

3. #### Aseta alkuperäinen asiakirja.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

4. #### Aseta tarvittaessa kukin kopiointiasetus.

   Näitä kopiointiasetuksia käytetään faksilähetyksessä. Jotkin asetukset eivät kuitenkaan ole ehkä käytettävissä kaikissa toiminnoissa.
   Voit esikatsella skannatun alkuperäisen koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä.

5. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [MV käynnistys] -näppäintä.

   Kun kopiointi on suoritettu, lähetys alkaa.
   Et voi esikatsella asetuksia kopioinnin suorittamisen jälkeen ennen lähetystä.

Takaisin alkuun