# KUVAN LÄHETYSKOON MÄÄRITTÄMINEN

## Yleiskatsaus

Tällä näppäimellä voit määrittää lähetyskoon paperikokona.
Jos esimerkiksi skannauskoko on A4 (8-1/2" × 11") ja lähetyskoko on B5 (5-1/2" × 8-1/2"), laite pienentää kuvan ennen lähetystä.

- Lähetyskokoa ei voi määrittää, kun [Pitkä] on valittu skannauskooksi tai skannauskoko on määritelty numeroina.
- Lähetyskokoa ei voi määrittää, jos Internet-faksi-tilan tiedostomuodoksi on valittu [TIFF-S]. Lähetyskoko on aina A4R (8-1/2" × 11"R).

## Toiminta

1. #### Kosketa [Alkup.]-näppäintä.

2. #### Kosketa Lähetyskoko-näppäintä.

3. #### Kosketa sopivan paperikoon näppäintä.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   Skannauskoko-kohdassa määritetty paperikoko saattaa aiheuttaa sen, että joitakin lähetyskokoja ei voi valita.

4. #### Kosketa Kuvan suunta -näppäintä, jonka suunta on sama kuin alkuperäisen kuvan.

   Jos asetus ei ole oikein, sopivaa kuvaa ei ehkä lähetetä.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   Alkuperäisasiakirjan pienennökseen tai suurennokseen käytettävä suhde tulee näkyviin Skannauskoko- ja Lähetyskoko-näppäimien väliin.
   Voit määrittää kuvan suunnan oletusasetuksen valitsemalla asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Oletusasetukset] → [Kuvan suunta].

Takaisin ylös