# KUVAN TARKISTUS ENNEN TULOSTUSTA

## Yleiskatsaus

Voit tarkistaa vastaanotettujen tietojen kuvan kosketuspaneelissa ennen tulostusta.

- Vastaanotettujen tietojen koosta riippuen osia kuvasta saattaa jäädä pois kosketuspaneelilla näkyvästä kuvan tarkistusnäytöstä.
- Vastaanotettujen tietojen luettelo näkyy myös työn tilan ikkunassa, joka avautuu työn tilan näyttöä koskettamalla.
  Vastaanotetut tiedot voidaan lähettää edelleen, poistaa tai tallentaa vastaanotettujen töiden luettelosta.
  - VASTAANOTETTUJEN TIETOJEN LÄHETTÄMINEN EDELLEEN MANUAALISESTI
  - VASTAANOTETTUJEN TIETOJEN TALLENTAMINEN

###### Vastaanotettujen tietojen tarkistus ennen tulostusta:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Esikatseluasetus] ja ota käyttöön [Vastaanotetut tiedot Kuvan tark.asetus].

### Jäljellä oleva faksimuistikapasiteetti

Jos vastaanotettuja faksitietoja ei tulosteta tai poisteta, faksimuisti käy vähiin eikä laite pysty vastaanottamaan fakseja. Vastaanotetut tiedot kannattaa tulostaa mahdollisimman pian jättämättä niitä faksimuistiin.
Voit katsoa jäljellä olevan faksimuistikapasiteetin faksitilan aloitusnäytössä.

## Toiminta

Kun tietoja on vastaanotettu, näkyy näytön yläreunassa.

1. #### Valitse Järjestelmätiedoissa [Tapahtumatiedot]-välilehti ja kosketa [Tarkasta faksin vastaanottokuva] -näppäintä

   Vastaanotetut tiedot tulevat näkyviin luettelona.

   Voit tuoda vastaanotetut tiedot näyttöön myös koskettamalla työtilan näyttöä ja koskettamalla sitten [Tarkasta vastaanotetut tiedot] -näppäintä työtilan näytön tehtäväpaneelissa.

2. #### Kosketa ensin niiden vastaanotettujen tietojen näppäintä, jotka haluat tarkistaa, ja sitten tehtäväpaneelin [Tarkista kuva] -näppäintä.

   Vastaanotettujen tietojen kuva tulee näkyviin.

   - Kosketa , niin vastaanotettujen tietojen luettelo tulee näkyviin. Voit valita luettelo- tai pikkukuvanäkymän, jos asetustila sallii sen.
   - Jos haluat poistaa vastaanotetun kuvan, kosketa tehtäväpaneelissa [Poista]-näppäintä.
   - Jos haluat siirtää valitun kuvan, kosketa [Siirrä toiseen osoitteeseen] -näppäintä.
     - VASTAANOTETTUJEN TIETOJEN LÄHETTÄMINEN EDELLEEN MANUAALISESTI
   - Jos haluat tallentaa vastaanotetun kuvan, kosketa [Tiedosto]-näppäintä.
     - VASTAANOTETTUJEN TIETOJEN TALLENTAMINEN
   - Jos haluat tallentaa lähettäjän faksinumeron ”Salli/hylkää numeroasetus” -numerona, kosketa [Tallenna ei-haluttuihin fakseihin] -näppäintä ja kosketa vahvistusviestinäytössä [Tallenna]-näppäintä.
     Määritä lähettäjän faksinumero ”Salli/hylkää numeroasetus” -numeroksi valitsemalla asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Faksiasetukset] → [Vastaanottoasetukset] → [Salli/hylkää numeroasetus].

3. #### Kosketa tulostettavaa kuvaa ja kosketa tehtäväpaneelin [Tulosta]-näppäintä.

   Laite alkaa tulostaa kuvaa.

   - [Valitse kaikki]: valitsee kaikki näytössä näkyvät kuvat.
   - [Hyväksy koko sivu]: peruuttaa kaikki kuvat, jotka on valittu valinnalla ”Valitse kaikki”.
   - /: näillä näppäimillä voit suurentaa tai pienentää kuvan.
   - /: kiertää kuvaa vastapäivään tai myötäpäivään.
   - Esikatselukuva on kosketuspaneelissa näkyvä kuva. Se eroaa todellisesta tulosteesta.
   - [Häivytä määritetty alue] -näppäimen koskettaminen poistaa ei-toivotun alueen kuvasta. Määritä poistettava kuvan alue Pyyhi määritetty alue -näytössä.
   - Jos haluat lähettää valitun kuvan edelleen, kosketa [Lähetä edelleen toiseen osoitteeseen] -näppäintä.
     - VASTAANOTETTUJEN TIETOJEN LÄHETTÄMINEN EDELLEEN MANUAALISESTI
   - Jos haluat tallentaa valitun kuvan, kosketa [Tiedosto]-näppäintä.
     - VASTAANOTETTUJEN TIETOJEN TALLENTAMINEN

Takaisin ylös