# VALOTUSLASIN KÄYTTÖ FAKSIN LÄHETTÄMISEEN MUISTILÄHETYSTILASSA

## Yleiskatsaus

Skannattujen alkuperäisten tallentamista laitteen muistiin ennen niiden lähettämistä kutsutaan "muistilähetykseksi".
Tässä osassa selitetään, miten alkuperäinen skannataan valotuslasia käyttäen ja miten tiedot lähetetään muistilähetystoiminnolla.

- Jos laitteessa on käynnissä oleva faksityö automaattisen toimenpiteen suorittamisen aikana, faksi lähetetään, kun käynnissä oleva työ on valmis.
- Jos muisti täyttyy alkuperäisasiakirjoja skannattaessa, näkyviin tulee viesti ja lähetys peruutetaan.

Älä sijoita mitään esineitä valotuslasin takaosassa olevan alkuperäisen asiakirjan koon tunnistimen alle. Jos automaattinen syöttölaite suljetaan ja alla on jokin esine, alkuperäisen koon tunnistimen levy saattaa vahingoittua, mikä estää asiakirjan koon tunnistamisen oikein.
Tietoja alkuperäisen koon tunnistimen sijainnista on kohdassa "YLÄOSA".

## Toiminta

1. #### Alkuperäisten asettaminen valotuslasille

   - VALOTUSLASI

2. #### Määritä kohteen faksinumero

   - KOHDENUMERON SYÖTTÄMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ
   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Käynnistä alkuperäisasiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Faksattaessa monisivuista alkuperäistä toista alkuperäisten asetus- ja skannausmenettelyn vaiheet.
   Koskettamalla [Toiminnon tarkastus] -näppäintä voi tarvittaessa muuttaa kunkin skannattavan alkuperäisasiakirjan sivun valotusta, tarkkuutta, skannauskokoa ja lähetyskokoa. Jos Muut-toiminnoissa on valittu 2->1 tai korttitoiminto ja skannaat alkuperäisasiakirjan parillista sivua, voit muuttaa vain valotusta.

4. #### Kosketa [Luku Loppu] -näppäintä.

   Laite piippaa.
   Avaa automaattinen asiakirjan syöttölaite ja poista alkuperäinen.

   Kun skannaus on valmis, "Työ tallennettu." -viesti ja työn valvontanumero tulevat näkyviin. Tämä numero tallennetaan toimintaraporttiin ja kuvan lähetyksen toimintaraporttiin. Numeron avulla voi tarkistaa faksitöitä.
   - KUVAN LÄHETYKSEN TOIMINTARAPORTTIEN TULOSTAMINEN

   ###### Lähetyksen peruuttaminen:

   Pysäytä työ koskettamalla [Peruuta] -näppäintä ja kosketa sitten [Luku loppu] -näppäintä.

Takaisin alkuun