# REI'ITYSYKSIKKÖ (MX-PN12A, MX-PN12B, MX-PN12C, MX-PN12D)

## Yleiskatsaus

Rei'itysyksikkö voidaan asentaa viimeistelijään (100 arkin nidonta) tai satulaviimeistelijään (100 arkin nidonta) tulostettavien paperiarkkien rei'ittämistä varten.
Rei'itysyksikön (100 arkin nidonta) asentaminen edellyttää satulaviimeistelijää tai viimeistelijää (100 arkin nidonta).

### Rei'itysjätteen hävittäminen

Rei'itetyksestä muodostuva jäte keräytyy rei'itysjätesäiliöön.
Kerää rei'itysjäte seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. #### Avaa etukansi

2. #### Tartu rei'itysjätesäiliön kahvaan, vedä säiliö varovasti ulos ja heitä jäte pois

   Kerää rei'ityksessä syntyvä paperijäte esimerkiksi muovipussiin ja varmista, että paperijäte ei leviä muualle.

3. #### Työnnä säiliö varovasti takaisin paikalleen

4. #### Sulje etukansi

Takaisin ylös