# TASO 3/4

## Yleiskatsaus

Tasolle 3 voi asettaa enintään 500 A3W–B5R-kokoista (11" × 17" – 7-1/4" × 10-1/2"R) paperiarkkia.
Tasolle 4 voi asettaa enintään 500 A3W–A5R-kokoista (11" × 17" – 5-1/2" × 8-1/2"R) paperiarkkia.
Tasolle 4 voi asettaa tavallisen paperin lisäksi erikoismateriaaleja kuten kalvoja ja sarkainpaperia.
Jos käytetään sarkainpaperia, erityinen ohjain tulee olla asennettuna.
Jos lisäsit tasolle erityyppistä tai -kokoista paperia kuin siinä oli aiemmin, tarkista asetustilan asetukset. Vääränlaiset asetukset saattavat aiheuttaa tulostusvirheitä, tulostuksen vääränkokoiselle tai -tyyppiselle paperille tai paperisyöttöhäiriöitä.

###### Paperin tyypin ja koon tarkastaminen:

Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Paperitason asetukset].
Älä aseta tasolle painavia esineitä äläkä paina tasoa alaspäin.

## Toiminta

1. #### Vedä paperitaso ulos.

   Vedä tasoa varovasti, kunnes se pysähtyy.
   Siirry vaiheeseen 3 lisätäksesi paperia.

   Pidä kahvasta kiinni, kunnes lukko vapautuu.

2. #### Säädä ohjainlevyjä A ja B painamalla niiden lukon vipuja ja liu'uttamalla niitä niin, että ne sopivat asetettavan paperin vaaka- ja pystymittoihin.

   Ohjainlevyjä A ja B voidaan liu'uttaa. Säädä paperikokoa liu'uttamalla kumpaakin ohjainlevyä samalla, kun painat sen lukon vipua.

3. #### Aseta paperi tasolle.

   Lisää paperia tulostuspuoli ylöspäin. Paperipino ei saa olla merkkiviivaa korkeampi (enintään 500 arkkia).

   Tuuleta paperinippua hyvin, ennen kuin asetat sen paperitasolle. Jos paperia ei tuuleteta, yhteen jäänet arkit voivat aiheuttaa paperitukoksen.

4. #### Työnnä paperitaso varovasti laitteeseen.

   Työnnä taso kunnolla laitteen sisälle.

### Sarkainpaperin lisääminen tasolle 4

1. #### Irrota sarkainpaperin ohjain.

   Ohjainta säilytetään tason 4 sisällä.

2. #### Vedä taso ulos ja asenna ohjain.

   Säädä ohjainlevyt kolmiomerkin kohtaan.
   Asenna ohjain niin, että se voi peittää ohjainlevyt.
   Säädä ohjainlevyt tasolle niin, että ne vastaavat käytettävän paperin pituus- ja leveysmittoja.

3. #### Aseta sarkainpaperi tasolle.

   Aseta sarkainpaperi tasolle tulostuspuoli alaspäin niin, että sarkain on vasemmalla.

   Katso seuraavaa kuvaa ja säädä sarkainpaperin sarkaimen asento.

4. #### Työnnä paperitaso varovasti laitteeseen ja määritä sarkainpaperin paperityyppi.

   Määritä järjestelmäasetusten "paperikaukaloasetuksista" paperityypiksi sarkainpaperi.

   ###### Aseta paperityypiksi sarkainpaperi näin:

   Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Paperitason asetukset].

Takaisin alkuun