# AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

## Yleiskatsaus

Tässä osassa kerrotaan, kuinka alkuperäiset asiakirjat asetetaan automaattiseen asiakirjan syöttölaitteeseen.

- Erikokoiset alkuperäiset voidaan asettaa yhtä aikaa automaattiseen syöttölaitteeseen. Määritä tässä tapauksessa sekakokoinen alkuperäinen -asetus kussakin tilassa.
- Poista kaikki niitit ja paperiliittimet ennen kuin asetat alkuperäiset asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen.
- Jos alkuperäisissä asiakirjoissa on korjausnesteen, musteen tai liiman aiheuttamia kosteita kohtia, anna niiden kuivua ennen niiden asettamista syöttölaitteeseen. Muutoin laitteen sisäosa tai valotuslasi voi likaantua.
- Älä käytä seuraavia alkuperäisiä asiakirjoja. Huomaa, että seuraavanlaisten alkuperäisten käyttäminen voi aiheuttaa alkuperäisen asiakirjan koon viallisen tunnistuksen, tukoksen tai tahroja lähetetyissä kuvissa tai kopioiduissa tulosteissa.
  - Piirtoheitinkalvo tai matriisipaperi
  - Jäljennyspaperi, hiilipaperi, lämpöpaperi
  - Voimakkaasti rypistynyt tai käpristynyt paperi
  - Vahingoittunut tai taittunut paperi
  - Liimattuja osia tai leikattuja reikiä sisältävä paperi
  - Lämmönsiirtomusteella tulostettu paperi
  - Kun käytät alkuperäisiä asiakirjoja, joissa on kaksi tai kolme reikää, aseta ne niin, että rei'itetty reuna sijaitsee kauimpana asiakirjan syöttötason aukosta.

### Sallitut alkuperäisen koot

Pienin alkuperäiskoko |
Vakiokoko (Pienin automaattisesti tunnistettava koko)
210 mm (pitkittäissuunta) x 148 mm (poikittaissuunta) 8-1/2" (pitkittäissuunta) × 5-1/2" (poikittaissuunta)
Muu kuin vakiokoko (Pienin manuaalisesti määritettävä koko)
131 mm (pitkittäissuunta) × 140 mm (poikittaissuunta) 5-1/8" (pitkittäissuunta) × 5-1/2" (poikittaissuunta)
Suurin alkuperäiskoko |
Vakiokoko (Suurin automaattisesti tunnistettava koko)
297 mm (pitkittäissuunta) × 420 mm (poikittaissuunta) tai A3 11" (pitkittäissuunta) × 17" (poikittaissuunta) A3W-kokoa ei voi käyttää.
Muu kuin vakiokoko (Suurin manuaalisesti määritettävä koko)
Kopiointitila:
297 mm (pitkittäissuunta) × 432 mm (poikittaissuunta) 11-5/8" (pitkittäissuunta) × 17" (poikittaissuunta)
Kuvanlähetystila:
297 mm (pitkittäissuunta) × 1000 mm (poikittaissuunta) 11" (pitkittäissuunta) × 39-3/8" (poikittaissuunta)

Jos alkuperäisasiakirja ei ole vakiokokoa, katso jäljempänä olevat lisätiedot asiakirjalle sopivasta asetuksesta.

- Kopiointi: "MUKAUTETUN KOON SYÖTTÄMINEN SUORAAN"
- FAKSI: "ALKUPERÄISASIAKIRJAN SKANNAUSKOON MÄÄRITTÄMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ NUMEROARVOJA"
- KUVAN LÄHETYS: "ALKUPERÄISASIAKIRJAN SKANNAUSKOON MÄÄRITTÄMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ NUMEROARVOJA"

### Sallitut alkuperäisen painot

1-puolinen skannaus: 35 g/m2 – 128 g/m2 (9–34 lbs.)
2-puolinen skannaus: 50g/m2 – 128 g/m2 (13–34 lbs.)
Kun alkuperäisten paino on 35 g/m2 – 49 g/m2 (9–14 lbs.), valitse kussakin tilassa "Hidas skannaustila". Jos skannaat käyttämättä "Hidas skannaustila" -toimintoa, alkuperäinen asiakirja voi aiheuttaa paperitukoksen.
Kun "Hidas skannaustila" on valittu, kaksipuolisia alkuperäisiä ei voi skannata.

## Toiminta

1. #### Varmista, että valotuslevyllä ei ole alkuperäisiä asiakirjoja.

2. #### Säädä alkuperäisen asiakirjan ohjaimet alkuperäisen koon mukaan.

3. #### Aseta alkuperäinen asiakirja.

   Enintään 150 alkuperäisarkkia voidaan asettaa syöttölaitteeseen.
   Varmista, että alkuperäisten reunat on tasattu.
   Työnnä alkuperäiset ensimmäinen sivu ylöspäin syöttölaitteen tason perälle asti.
   Paperipino ei saa olla syöttölaitteen tason merkkiviivaa korkeampi.
   Kun automaattisen syöttölaitteen skannaus on valmis, poista alkuperäiset alkuperäisasiakirjan ulostulotasolta.

Takaisin alkuun