# FAKDATAN VASTAANOTTO/ EDELLEENLÄHETYS – FAKSITOIMINNOT

## Fakdatan vastaanotto/edelleenlähetys

Tässä osassa selitetään faksin vastaanoton ja edelleenlähetyksen asetukset.

### Faksiasetukset

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Vastaanottoasetukset | Määritä faksin vastaanottomenetelmä. Autom. Vastaanotto: Kun puhelu tulee, laite soittaa soittoäänen ja aloittaa faksin vastaanoton automaattisesti. Manuaal. Vastaanot.: Käytetään, kun olemassa oleva ulkoinen puhelin on yhdistetty laitteeseen. Voit vastata puheluun ensin ja vastaanottaa sitten faksin manuaalisesti.
Usean sarjan tulostus | Määritä, tulostetaanko vastaanotetuista fakseista kaksi tai useampia kopioita. Kopioiden määrä voidaan määrittää kohdassa Faksin ulostuloasetukset.
Nidonta | Määritä, tehdäänkö nidonta vai ei. (Vain kun viimeistelylaite on asennettu) Nidontatyyli voidaan määrittää kohdassa Faksin ulostuloasetukset.
Taitto | Määritä, taitetaanko paperi vai ei. (Vain kun taittoyksikkö on asennettu)
Edelleenlähetä vastaanotetut tiedot | Jos laite ei voi tulostaa vastaanotettuja fakseja, koska paperi tai väriaine on loppunut, faksit voidaan edelleenlähettää toiseen aiemmin tallennettuun faksilaitteeseen.

- Jos Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus on otettu käyttöön, laite pyytää syöttämään salasanan. Syötä oikea salasana numeronäppäimillä.
- Jos jotkin eteenpäin lähetettävän faksin sivut tulostettiin onnistuneesti, vain sivut joita ei tulostettu, lähetetään eteenpäin.
- Edelleenlähetetystä faksista tulee faksilähetystyö. Jos siirto ei tapahdu, koska siirto peruutettiin tai tapahtui virhe, faksi pysyy muistissa, kunnes se voidaan tulostaa.
- Kaikki vastaanotetut faksit lähetetään edelleen. Huomaa, että luottamukselliseen F-koodin muistilokeroon vastaanotettuja tietoja ei lähetetä edelleen.
- Lisätietoja kohdenumeron rekisteröinnistä on kohdassa Aseta datan edelleen lähetyksen puhelinnumero.

Jos edelleenlähetystietoja ei ole tai jos kohdetta ei ole rekisteröity, tietoja ei lähetetä edelleen.
Takaisin ylös