# AUTOMAATTISEN SYÖTTÖLAITTEEN KÄYTTÄMINEN FAKSAUKSESSA SUORALÄHETYSTILASSA

## Yleiskatsaus

Skannatun alkuperäisen lähettämistä ilman sen tallentamista laitteen muistiin kutsutaan "suoraksi lähetykseksi".
Tässä osassa selitetään, miten alkuperäinen skannataan automaattisen syöttölaitteen avulla ja lähetetään suoraan.
Jos haluat faksata paksun alkuperäisen tai muun alkuperäisen, jota ei voi asettaa automaattiseen syöttölaitteeseen, avaa automaattinen syöttölaite ja aseta alkuperäinen valotuslasille.

- Seuraavia toimintoja ei voi käyttää suoralähetystilassa:
  Ajastinlähetys, 2->1, korttitoiminto, työn kokoaminen, pollausmuisti, alkuperäisten määrä, tiedosto, pikatiedosto, muistilokero, kirjan jako, pollaus, 2-puolinen skannaus, haku yleisestä osoitekirjasta.
- Uudelleenlähetystä ei suoriteta suoran lähetyksen epäonnistuessa yhteysvirheen tai muun syyn vuoksi.
- Suoralähetystilassa [Esikatselu]-näppäin ei ole käytettävissä.

## Toiminta

1. #### Alkuperäisten asettaminen automaattiseen syöttölaitteeseen

   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

2. #### Kosketa tehtäväpaneelin [Lähetä suoraan] -näppäintä.

3. #### Määritä kohteen faksinumero

   - KOHDENUMERON SYÖTTÄMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ
   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA
   - Voit määrittää ainoastaan yhden kohteen. Pikanäppäintä, johon on tallennettu useita kohteita, ei voi käyttää.
   - Kohdetta ei voi noutaa yleisestä osoitekirjasta.

4. #### Aloita lähetys koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   Jos faksilähetys on jo käynnissä, kun suoralähetys suoritetaan, suoralähetys odottaa, kunnes edellinen lähetys on valmis. Kun edellinen lähetys on päättynyt, suoralähetys käynnistyy.
   Suoralähetyksen odottaessa voit ainoastaan tarkistaa työn tilan.
   - TYÖTILANÄYTTÖ

   ###### Alkuperäisen skannauksen peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta skannaus]-näppäintä.

Takaisin alkuun