# ULOSTULOASETUKSET

## Yleiskatsaus

Määritä kopioiden tulostusasetukset Lajittelu-, Ryhmä-, Ladonta, Nidonta-, Rei'itys- ja Taitto-toimintojen avulla. Määritä lisäksi kopioiden tulostulotaso.

### Ulostulotaso

Määritä kohde, johon kopiot tulostetaan.
Valitse ulostulotasoksi [Ladontataso] tai [Oikea kaukalo]. Jos viimeistelijä (100 arkin nidonta) tai satulaviimeistelijä (100 arkin sidonta) on asennettu, valitse [Ladontataso], [Keskitaso] tai [Oikea kaukalo].
Jos viimeistelijää tai satulaviimeistelijää ei ole asennettu, valitse [Keskikaukalo]- tai [Oikea kaukalo] -näppäin.

- ULOSTULOTASON VAIHTAMINEN

### Ladonta

Tämä toiminto siirtää kopiot ulostulotasolle sarja kerrallaan. Toiminto otetaan käyttöön valitsemalla valintaruudun asetukseksi ja poistetaan käytöstä valitsemalla asetukseksi .
Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos viimeistelijä tai satulaviimeistelijä on asennettu.
Ladonta-valintamerkki poistetaan automaattisesti, jos nidontatoiminto valitaan.

### Lajittele/ryhmittele/nido

Valitse lajittelumenetelmä kopioidessasi skannattua alkuperäistä.
"Lajittele"-toiminto lajittelee skannatut alkuperäiset sarja kerrallaan ja tulostaa ne. "Ryhmittele"-toiminto ryhmittää skannatut alkuperäiset sivu kerrallaan ja tulostaa ne.
Jokainen kopiosarja voidaan nitoa, tai arkit voidaan taittaa keskeltä ja nitoa.

- Nidontatoiminto on käytettävissä vain, jos viimeistelijä tai satulaviimeistelijä on asennettu.
- Satulanidontatoiminto on käytettävissä vain, jos satulaviimeistelijä on asennettu.

- LAJITTELU-/RYHMITTELYMENETELMÄN VAIHTAMINEN
- KUNKIN LAJITELLUN KOPIOSARJAN NIDONTA
- LAJITELTUJEN KOPIOIDEN SATULANIDONTA

### Taita•Lävistä

Tulostetut kopiot voi taittaa ja rei'ittää.

- Taittotoiminto on käytettävissä vain, jos satulaviimeistelijä tai taittoyksikkö on asennettu.
- Rei'itystoiminto on käytettävissä ainoastaan rei'itysmoduulin ollessa asennettuna.

- TULOSTETUN PAPERIN TAITTO
- KOPIOIDEN REI'ITYS

Takaisin alkuun