# LÄHETYS F-KOODIN POLLAUSMUISTISTA

## Yleiskatsaus

Alkuperäisen asiakirjan voi lähettää laitteen F-koodin muistilokerosta (pollausmuisti) toiseen laitteeseen, kun toisen laitteen käyttäjä pyytää lähetystä. Asiakirja lähetetään vain, jos toisen laitteen käyttäjä syöttää laitteessasi määritetyn F-koodin (alaosoite ja käyttökoodi).
Asiakirjat on skannattava ja tallennettava F-koodin muistilokeroon ennen lähetystä.

- Jos muistilokerossa (julkinen lokero) on toinen asiakirja, uusi skannattu asiakirja lisätään olemassa olevaan asiakirjaan.
- Kun asiakirja lähetetään kohteeseen, oletuksena on, että asiakirja poistetaan automaattisesti laitteesta.

###### F-koodin muistilokeroiden luominen:

Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [F-koodin muistilokero].
Takaisin ylös