# F-KOODIN POLLAUSVASTAANOTTO

## Yleiskatsaus

Voit pollata toista laitetta ja vastaanottaa alkuperäisen asiakirjan toisen laitteen F-koodin muistilokerosta (pollausmuisti). Toiseen laitteeseen tallennetun alkuperäisen asiakirjan F-koodi (alaosoite ja käyttökoodi) on syötettävä.

- Tarkista ensin toisen laitteen F-koodin muistilokerolle asetettu F-koodi (alaosoite ja käyttökoodi).
- Laitteesi vastaa yhteyden kuluista.
- Voit tarvittaessa käyttää F-koodin pollausvastaanottoa ajastinlähetyksen kanssa. Vain yksi pollausvastaanotto voidaan määrittää.
  - TIEDONSIIRRON AJAN MÄÄRITTÄMINEN

- Asiakirjoja ei voi vastaanottaa pollaamalla useita kohteita (sarjapollaus).
- Älä aseta alkuperäistä asiakirjaa laitteeseen, kun käytät F-koodin pollausvastaanottoa.
- F-koodin pollausvastaanottoa ei voi rekisteröidä suosikiksi.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Pollaus]-näppäintä.

   Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   ###### Pollausasetuksen peruuttaminen:

   Poista valintamerkki koskettamalla [Pollaus]-näppäintä.

2. #### Määritä kohteen faksinumero.

   1. (1) Syötä kohteen linjanumero numeronäppäimillä.
   2. (2) Kosketa [Alaosoite]-näppäintä.
      /-merkki syötetään.
   3. (3) Syötä alanumero numeronäppäimillä.
   4. (4) Kosketa [Käyttökoodi]-näppäintä.
      /-merkki syötetään.
   5. (5) Syötä käyttökoodi numeronäppäimillä.
   - Jos alaosoite ja käyttökoodi on jo rekisteröity, voit valita myös pikanäppäimen.
   - Jos kohdelaitteen muistilokerolle ei ole määritetty käyttökoodia, voit ohittaa vaiheet (4) ja (5).

3. #### Kosketa [Käynnistä]-näppäintä.

   Asiakirja vastaanotetaan, kun toiseen laitteeseen saadaan yhteys.

Takaisin ylös