# TAPAHTUMARAPORTIN TULOSTUSASETUSTEN MUUTTAMINEN (TOIMINTARAPORTTI)

## Yleiskatsaus

Tapahtumaraportti tulostetaan automaattisesti tiedoksi, kun Internet-faksin lähetys epäonnistuu tai kun suoritetaan sarjalähetys.
Tapahtumaraportti sisältää lähetyksen kuvauksen (kuten päivämäärän, aloitusajan, vastaanottajan nimen, kuluneen ajan, sivujen lukumäärän ja tuloksen).

- KUVAN LÄHETYKSEN TOIMINTARAPORTTIEN TULOSTAMINEN

- Tapahtumaraportit tulostetaan asetustilassa asetettujen ehtojen mukaisesti. Voit kuitenkin valita lähetykselle eri ehdot väliaikaisesti.
- Sarjalähetyksessä muutokset tapahtumaraportin tulostusehtoihin koskevat kaikkia osoitteita.

- Tätä toimintoa ei voi käyttää skannaustilassa eikä tiedonsyöttötilassa.

###### Tapahtumaraportin tulostusehtojen määritys:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Internet-faksi-asetukset] → [Tapahtumaraportin asetukset].

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen asiakirja

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

2. #### Määritä kohde.

   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
   - KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja kosketa sitten [Tapahtumaraportti]-näppäintä.

4. #### Kosketa tulostusasetusnäppäintä.

   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   - Tapahtumaraportin tulostusehdot ovat seuraavat:
     - "Älä tulosta": älä tulosta toimintaraporttia.
     - "Tulosta virheen sattuessa": toimintaraportti tulostetaan lähetyksen epäonnistuessa.
     - "Tulosta aina": Toimintaraportti tulostetaan sekä lähetyksen onnistuessa että epäonnistuessa.
   - Jos valitset [Tulosta alkuperäinen kuva] -valintaruudun asetukseksi , osa lähetetystä alkuperäisestä asiakirjasta tulostetaan tapahtumaraporttiin.

   ###### Tapahtumaraporttiasetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Alä tulosta] -näppäintä.

5. #### Käynnistä alkuperäisen asiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Jos asetit alkuperäiset sivut asiakirjan syöttötasolle, kaikki sivut skannataan.
   Jos asetat alkuperäisen asiakirjan valotuslasille, skannaa sivu kerrallaan.
   Kun olet skannannut viimeisen alkuperäisen sivun, kosketa [Luku loppu] -näppäintä.
   Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
   Voit katsoa esikatselukuvan ennen faksin lähettämistä koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Aloita kuvan lähetys koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
   Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ.

Takaisin ylös