# PROTOKOLLAN ASETUS

## TCP/IP-välilehti

Tämän asetuksen on oltava käytössä, jotta laitetta voidaan käyttää TCP/IP-verkossa.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.

### IPv4-asetukset

Kun käytetään laitetta TCP/IP (IPv4) -verkossa, käytä tätä asetusta määrittämään laitteen IP-osoite.

###### DHCP/BOOTP

Käytä tätä asetusta, kun haluat, että IP-osoite haetaan automaattisesti DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) / BOOTP (Bootstrap Protocol) -protokollan avulla. Kun tämä asetus on valittu, IP-osoitetta ei tarvitse syöttää manuaalisesti.
Jos laitetta käytetään TCP/IP-verkossa, muista ottaa käyttöön TCP/IP.
DHCP/BOOTP-protokollaa käytettäessä laitteelle määritetty IP-osoite saattaa muuttua automaattisesti. Jos IP-osoite muuttuu, tulostus ei ole mahdollista.

###### RARP

Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat käyttää RARP-protokollaa.

###### IPv4-osoite

Syötä laitteen IP-osoite.

###### Aliverkon peite

Syötä IP-aliverkon peite.

###### Oletusyhdyskäytävä

Syötä oletusyhdyskäytävän osoite.

### IPv6-asetukset

Kun laitetta käytetään TCP/IP (IPv6) -verkossa, käytä tätä asetusta määrittämään laitteen IP-osoite.

###### IPv6

Ota tämä asetus käyttöön.

###### DHCPv6

Käytä tätä asetusta, kun haluat, että IP-osoite haetaan automaattisesti DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6 -protokollan avulla. Kun tämä asetus on valittu, IP-osoitetta ei tarvitse syöttää manuaalisesti.

###### Manuaal. osoite / etuliitteen pituus

Syötä laitteen IP-osoite ja etuliitteen pituus (0–128).

###### Oletusyhdyskäytävä

Syötä oletusyhdyskäytävän osoite.

- Jos laitetta käytetään TCP/IP-verkossa, muista ottaa käyttöön TCP/IP.
- IPv6-ympäristössä laite voi käyttää LPD- tai IPP-protokollaa.

- DHCPv6-protokollaa käytettäessä laitteelle määritetty IP-osoite saattaa muuttua automaattisesti. Jos IP-osoite muuttuu, tulostus ei ole mahdollista.

### Ping -Komento

Tarkistaa, voiko laite muodostaa yhteyden verkon tietokoneeseen.
Määritä haluamasi tietokoneen IP-osoite ja kosketa [Suorita]-näppäintä. Esiin tuleva viestii ilmoittaa, saatiinko tietokoneeseen yhteys.

## NetWare-välilehti

Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.

### Verkkokonfiguraatio

###### NetWare

Tämän asetuksen on oltava käytössä, jotta laitetta voidaan käyttää NetWare-verkossa.

###### Kehystyyppi

Valitse kehystyyppi.
Asetukset: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II

###### Toimintotila

Valitse toimintotila.
Asetukset: PSERVER, RPRINTER

###### Tulostimen nimi

Syötä tulostimen nimi.

### PSERVERin konfiguraatio

###### Tulostinpalvelimen nimi

Syötä tulostinpalvelimen nimi.

###### Kirjautumissalasana

Syötä kirjautumissalasana.
Vaihda salasana valitsemalla [Vaihda salasana] -asetukseksi .

###### Tarkistusväli

Määritä työn tarkistuksen väli.

###### Bindery-tila

Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat käyttää Bindery-tilaa.

###### Tiedostopalvelimen nimi 1–8

Syötä tiedostopalvelimen nimi.

###### NDS-puu

Syötä NDS-puun nimi.

###### NDS-konteksti

Syötä NDS-konteksti.

### RPRINTER-konfiguraatio

###### Tulostuspalvelimen nimi 1–8

Syötä tulostinpalvelimen nimi.

###### Työn aikakatkaisu

Työn aikakatkaisun määritys.

## EtherTalk-välilehti

Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.

### EtherTalk-asetukset

###### EtherTalk

Tämän asetuksen oltava käytössä, jotta laitetta voidaan käyttää EtherTalk-verkossa.

###### Alueen nimi

Syötä alueen nimi.

###### Tulostimen nimi

Syötä tulostimen nimi.

## NetBIOS-välilehti

Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.

### NetBIOS-konfiguraatio

###### NBT/WINS

Tämän asetuksen oltava käytössä, jotta laitetta voidaan käyttää NetBIOS-verkossa.
Takaisin ylös