# AUTOMAATTINEN VASTAANOTTO

## Yleiskatsaus

Vastaanottotilan oletusasetuksena on ”Autom. Vastaanotto”, jolloin laite vastaanottaa ja tulostaa faksit automaattisesti. Äänimerkki ilmoittaa vastaanoton päättyneen.

###### Alkuperäisen asiakirjan sijoittaminen

Jotta vastaanotetut faksit voidaan tulostaa, varmista, että laitteen paperikaukaloissa on vaatimusten mukaista paperia. A4-paperia (8-1/2″ × 11″) ja B5-paperia (5-1/2″ × 8-1/2″) ei tarvitse asettaa sekä pysty- että vaakasuuntaan. Laite säätää suuntaerot automaattisesti faksien vastaanoton yhteydessä.
Kun vastaanotetaan A4-kokoa (8-1/2″ × 11″) pienempää faksia, tulostukseen käytettävän paperin koko vaihtelee sen mukaan, minkä suuntaisesti (pysty tai vaaka) lähettäjä asetti alkuperäisasiakirjan.

###### Faksin vastaanottotilan katsominen

Voit katsoa valittuna olevan faksin vastaanottotilan näytön yläosassa olevalta järjestelmäalueelta.

- Muistilähetystä käytettäessä on mahdollista varata lähetys myös faksin vastaanoton aikana.
  - FAKSIEN LÄHETYS
- Jos kopio- tai tulostintoiminto tai muu tulostustyö on jo suoritettu, laite tulostaa ensimmäisen varatun työn ennen tietojen vastaanottamista.
- Laite ei tulosta vastaanotettuja fakseja, jos se ei voi tulostaa paperin tai väriaineen loppumisen, paperitukoksen tai muun virhetilanteen takia. Laite tulostaa faksit automaattisesti, kun virhetilanne on selvitetty. Jos paperi on lopussa, lisää paperia ja kosketa kosketuspaneelin [OK]-näppäintä.

Jos salasanan syötön näyttö tulee näkyviin:
Vastaanotettujen faksitietojen tulostamiselle on rekisteröity salasana. Kun oikea salasana on syötetty, laite tulostaa vastaanotetun faksin. Kysy salasana pääkäyttäjältä.

- SALASANALLA SUOJATUN FAKSIN TULOSTAMINEN (VASTAANOTETUN TULOSTUSDATAN PITOASETUS)

###### Automaattisen vastaanoton ja manuaalisen vastaanoton tilojen vaihtaminen:

Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Fakdatan Vastaanotto/Edelleenlähetys] → [Faksin Asetukset] → [Vastaanottoasetukset].
Takaisin ylös