# TALLENNETTUJEN KUVANLÄHETYSASETUSTEN HAKEMINEN (NOUDA OHJELMA)

## Yleiskatsaus

Toiminto tallentaa useita kopiointiasetuksia yhdeksi ohjelmaksi. Tallennettu ohjelma on helposti haettavissa.
Oletetaan esimerkiksi, että A4 (8-1/2" × 11") -asiakirjoja skannataan tiedostoksi ja lähetetään kuhunkin sivukonttoriin kerran kuussa.

- Samat asiakirjat lähetetään jokaiseen sivukonttoriin.
- Sidotun asiakirjan jokainen sivu lähetetään sivu kerrallaan.
- Asiakirjojen reunoissa olevat tahrat häivytetään ennen lähetystä

Kun työohjelmaa ei ole tallennettu | Kun työohjelma on tallennettu
--- | ---
Syötä kunkin sivukonttorin osoite. Valitse 2 sivun skannaus. Määritä häivytys. Kosketa [Käynnistä]-näppäintä. Skannaa ja lähetä alkuperäinen. | Kosketa tallennetun ohjelman näppäintä. Kosketa [Käynnistä]-näppäintä. Skannaa ja lähetä alkuperäinen.
Tämä menetelmä edellyttää useiden asetusten tekemistä ja vie aikaa. Se voi myös aiheuttaa asetusvirheen. | Tämä menetelmä ei edellytä useiden asetusten tekemistä eikä vie aikaa. Lisäksi voit lähettää faksin ilman asetusvirheitä.

- Ohjelmaan tallennetut asetukset säilyvät myös sen jälkeen kun ohjelmaa on käytetty lähetyksessä. Samoja asetuksia voidaan käyttää toistuvasti lähettämiseen.
- Seuraavia sisältöjä ei voi tallentaa ohjelmiin:
  - Mukautettu koko- tai Korttikopio-näppäimen koskettaminen, sivun siirto, määrittämätön poisto esikatselun aikana, metadatan syöttö, lähetyksen asetukset ja oman nimen valinta.
- Enintään 48 ohjelmaa voidaan tallentaa.
- Yhteen ohjelmaan voi tallentaa enintään 500 osoitetta.

Tätä toimintoa ei voi käyttää tiedonsyöttötilassa.

###### Ohjelman tallentaminen:

Kosketa tehtäväpaneelin [Ohjelman rekisteröinti] -näppäintä. Tämä näppäin tulee näkyviin, kun jotain tilanäyttöä käytetään.

- OHJELMAN TALLENTAMINEN

## Toiminta

1. #### Aseta alkuperäinen asiakirja

   Aseta ohjelmaan tallennetun toiminnon mukaisesti alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

2. #### Kosketa tehtäväpaneelin [Nouda ohjelma] -näppäintä.

3. #### Kosketa sen ohjelman näppäintä, jonka haluat hakea.

   Ohjelman tallennettuja asetuksia sovelletaan.

4. #### Määritä tarvittaessa lisäasetukset.

   Jotkin kutsutut ohjelmat eivät ehkä salli lisäasetuksia.

5. #### Käynnistä alkuperäisen asiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Jos asetit alkuperäiset sivut asiakirjan syöttötasolle, kaikki sivut skannataan.
   Jos asetat alkuperäisen asiakirjan valotuslasille, skannaa sivu kerrallaan.
   Kun olet skannannut viimeisen alkuperäisen sivun, kosketa [Luku loppu] -näppäintä.
   Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
   Voit katsoa esikatselukuvan ennen faksin lähettämistä koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Aloita kuvan lähetys koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
   Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ.

Takaisin ylös