# AUTOMAATTISEN SYÖTTÖLAITTEEN KÄYTTÄMINEN FAKSAUKSESSA MUISTILÄHETYSTILASSA

## Yleiskatsaus

Skannattujen alkuperäisten tallentamista laitteen muistiin ennen niiden lähettämistä kutsutaan "muistilähetykseksi".
Tässä osassa selitetään, miten alkuperäinen skannataan automaattisella syöttölaitteella ja miten tiedot lähetetään muistilähetystoiminnolla.

- Jos haluat faksata paksun alkuperäisen tai muun alkuperäisen, jota ei voi asettaa automaattiseen syöttölaitteeseen, avaa automaattinen syöttölaite ja aseta alkuperäinen valotuslasille.
- Jos laitteessa on käynnissä oleva faksityö automaattisen toimenpiteen suorittamisen aikana, faksi lähetetään, kun käynnissä oleva työ on valmis.
- Jos muisti täyttyy alkuperäisasiakirjoja skannattaessa, näkyviin tulee viesti ja skannaus päättyy. Jos pikalähetys on käytössä lähetystä varten, skannatut alkuperäiset lähetetään.

- ###### Pikalähetysasetuksen poistaminen käytöstä:

  Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Faksiasetukset] → [Lähetyksen asetukset] → [Pikalähetys].
  Jos tämä asetus poistetaan käytöstä, muistilähetys alkaa vasta kun kaikki sivut on skannattu.

- ###### Skannauksen päättyessä kuuluvan äänimerkin asetus

  Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Oletusasetukset] → [Skannaus valmis -ääni].

## Toiminta

1. #### Alkuperäisten asettaminen automaattiseen syöttölaitteeseen

   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

2. #### Määritä kohteen faksinumero

   - KOHDENUMERON SYÖTTÄMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ
   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Käynnistä alkuperäisasiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Kun skannaus on valmis, laite piippaa.
   - Voit katsoa esikatselukuvan ennen faksin lähettämistä koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä. Kun olet skannannut alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä, aloita seuraavan alkuperäisasiakirjan skannaaminen koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Aloita kuvan lähetys koskettamalla [Aloita]-näppäintä.
     Lisätietoja on kohdassa ”TULOSTETTAVAN KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETTÄMISTÄ”.
   - Kun kaikki alkuperäisasiakirjat on skannattu, näkyviin tulee "Työ tallennettu" yhdessä työn valvontanumeron kanssa. Tämä numero tallennetaan toimintaraporttiin ja kuvan lähetyksen toimintaraporttiin. Numeron avulla voi tarkistaa faksitöitä.
     - KUVAN LÄHETYKSEN TOIMINTARAPORTTIEN TULOSTAMINEN

   ###### Alkuperäisen skannauksen peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta skannaus]-näppäintä.

Takaisin alkuun