# SUURKAPASITEETTITASOT

## Yleiskatsaus

Suurkapasiteettitasoja käytetään silloin, kun tulostusmäärät ylittävät tavallisen tason kapasiteetin.
Suurkapasiteettitasoille mahtuu enintään 5 000 arkkia (2 500 arkkia tasolle 5 ja 2 500 arkkia tasolle 6) A3W (12" × 18") – B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) -kokoista paperia.
Saat lisätietoja paperikoon muuttamisesta jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta.

- Suurkapasiteettitasoille voi asettaa tavallisen paperin lisäksi erikoismateriaaleja kuten kalvoja ja sarkainpaperia.
  Jos käytetään sarkainpaperia, erityinen ohjain tulee olla asennettuna.
- Jos lisäsit laitteeseen erityyppistä paperia kuin siinä oli aiemmin, tarkista "Asetustilan" asetukset.

###### Tasolle asetettavan paperityypin tarkastaminen:

Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Paperitason asetukset].
Älä aseta tasolle painavia esineitä äläkä paina tasoa alaspäin.

## Toiminta

1. #### Paina käyttöpainiketta.

   Käyttöpainike vilkkuu ja paperitaso laskeutuu alas paperinlisäysasentoon. Odota kunnes käyttöpainikkeen valo on sammunut.

   Älä vedä tasoa ulos ennen kuin valo on sammunut. Jos vedät tason ulos väkisin valon palaessa tai vilkkuessa, seurauksena voi olla laitteen toimintahäiriö.

2. #### Vedä paperitaso ulos.

   Vedä tasoa varovasti, kunnes se pysähtyy.

3. #### Lisää paperi.

   Lisää paperia tulostuspuoli alaspäin. Paperipino ei saa olla merkkiviivaa korkeampi (enintään 2,500 arkkia).

   Tuuleta paperinippua hyvin, ennen kuin asetat sen paperitasolle. Jos paperia ei tuuleteta, yhteen jäänet arkit voivat aiheuttaa paperitukoksen.

4. #### Työnnä paperitaso varovasti laitteeseen.

   Työnnä taso kunnolla laitteen sisälle. Paperitaso nousee ylös sen jälkeen, kun taso on työnnetty sisään.
   Käyttöpainike vilkkuu paperitason noustessa ylös. Painikkeen valo palaa kiinteästi, kun taso on noussut ylös.

### Sarkainpaperin lisääminen

1. #### Irrota sarkainpaperin ohjain.

   Ohjainta säilytetään tason vasemmassa reunassa.

2. #### Aseta sarkainpaperi tasolle.

   Aseta sarkainpaperi tasolle tulostuspuoli alaspäin niin, että sarkain on oikealla.

   Katso seuraavaa kuvaa ja säädä sarkainpaperin sarkaimen asento.

3. #### Aseta sarkainpaperin ohjain paikalleen.

   Aseta ohjain sarkainpaperin yläreunan kohdalle.

4. #### Työnnä paperitaso varovasti laitteeseen ja määritä sarkainpaperin paperityyppi.

   Määritä järjestelmäasetusten "paperikaukaloasetuksista" paperityypiksi sarkainpaperi.

   ###### Aseta paperityypiksi sarkainpaperi näin:

   Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Paperitason asetukset].

Takaisin alkuun