# VASTAANOTETTUJEN TIETOJEN LÄHETTÄMINEN EDELLEEN VERKKO-OSOITTEESEEN

## Yleiskatsaus

Jos laite ei voi tulostaa, koska paperi tai väri on loppunut, vastaanotetut Internet-faksit voidaan edelleenlähettää toiseen aiemmin rekisteröityyn Internet-faksisoitteeseen (myös suoraan SMTP-osoitteeseen).

- Edelleenlähetys ei ole mahdollista, jos yhtäkään faksia ei ole vastaanotettu tai jos edelleenlähetysnumero puuttuu.
- Jos jotkin eteenpäin lähetettävän faksin sivut tulostettiin onnistuneesti, vain sivut joita ei tulostettu, lähetetään eteenpäin.
- Jos edelleenlähetys ei onnistunut lähetyksen peruuttamisen tai tiedonsiirtovirheen vuoksi, edelleenlähetettävät faksit palautuvat laitteen tulostusjonoon.

###### Vastaanottajan tallentaminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Internet-faksi-asetukset] → [Vastaanottoasetukset] → [Aseta osoite datan edelleenlähetykselle].

## Toiminta

1. #### Kosketa [Asetukset]-näppäintä kotinäytössä.

2. #### Valitse [Järjestelmäasetukset] ja kosketa [Fakdatan Vastaanotto/Edelleenlähetys] -näppäintä.

3. #### Käynnistä tietojen edelleenlähetys koskettamalla [Suorita]-näppäintä Internet-faksi-asetusten Lähetä vastaanotetut tiedot edelleen -kohdassa.

   Jos salasanan syöttönäyttö tulee näkyviin, vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus on otettu käyttöön. Anna numeronäppäimillä, niin voit aloittaa lähettämisen eteenpäin.
   - SALASANALLA SUOJATUN FAKSIN TULOSTAMINEN (VASTAANOTETUN TULOSTUSDATAN PITOASETUS)

Takaisin ylös