# KUVAN LÄHETYSKOON MÄÄRITTÄMINEN

## Yleiskatsaus

Tällä näppäimellä voit määrittää lähetyskoon paperikokona.
Jos esimerkiksi skannauskoko on A4 (8-1/2″ × 11″) ja lähetyskoko on B5 (5-1/2″ × 8-1/2″), laite pienentää kuvan ennen lähetystä.

Lähetyskokoa ei voi määrittää, kun [Pitkä] on valittu skannauskooksi tai se on määritelty numeroina.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Alkuperäinen]-näppäintä.

2. #### Kosketa Lähetyskoko-näppäintä.

3. #### Kosketa sopivan paperikoon näppäintä.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   Skannauskoko-kohdassa määritetty paperikoko saattaa aiheuttaa sen, että joitakin lähetyskokoja ei voi valita.

4. #### Kosketa Kuvan suunta -näppäintä, jonka suunta on sama kuin alkuperäisen kuvan.

   Jos asetus ei ole oikein, sopivaa kuvaa ei ehkä lähetetä.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   Alkuperäisasiakirjan pienennökseen tai suurennokseen käytettävä suhde tulee näkyviin Skannauskoko- ja Lähetyskoko-näppäimien väliin.

   ######

   Määritä kuvan oletussuunta valitsemalla asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetyksen asetukset] → [Käyttöasetukset] → [Oletusasetukset] → [Kuvan suunta].

Takaisin ylös