# SÄHKÖPOSTIN TULOSTUSASETUKSET

Kun sähköpostia lähetetään tämän laitteen osoitteeseen, sähköpostiin liitetyt tiedostot tulostetaan.

###### Asetusten luettelo

Kohta | Kuvaus
--- | ---
SÄHKÖPOSTIN TULOSTAMINEN | Tämän vaihtoehdon valinta ottaa käyttöön sähköpostin tulostuksen.
POP3-palvelin | Syötä POP3-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
Portin numero | Syötä POP3-palvelimen portin numero. Oletusasetus on portti 110.
POP-tunnistus | Todennusprotokollaa (mukaan lukien APOP) käytetään POP3-palvelimen todennukseen.
Käyttäjänimi | Syötä käyttäjänimi. Sähköpostin tulostusta varten vaaditaan erillinen käyttäjätili.
Salasana | Syötä salasana. Vaihda salasana valitsemalla [Vaihda salasana] -asetukseksi ja syöttämällä uusi salasana tekstiruutuun.
Tarkistusväli | Syötä POP3-palvelimen pollausväli. Oletusasetus on viisi minuuttia.
SSL-käyttöön | Jos on valittuna, SSL-salattu POP-yhteys tai TLS-salattu POP-yhteys STLS-komennolla on käytössä. Tämä edellyttää, että palvelin tukee SSL-salattua POP-yhteyttä tai STLS-komentoa. Salli SSL-salattu POP-yhteys asettamalla [Portin Numero] SSL-salatun POP-yhteyden portin numeroksi. Salli TLS-salattu POP-yhteys asettamalla [Portin numero] samaksi kuin normaalin POP3-yhteyden portin numero.
Yhteystesti | Testaa yhteys POP3-palvelimeen koskettamalla [Suorita]-painiketta.

Takaisin ylös