# OHISYÖTTÖTASO

## Yleiskatsaus

Voit käyttää ohisyöttötasoa tavalliselle paperille, kirjekuoriin, tarra-arkeille, välilehtipaperille ja muille erikoismateriaaleille tulostamiseen.
Ohisyöttötasolle (laitteeseen) voi asettaa enintään 100 paperiarkkia, ja ohisyöttötasolle (suurkapasiteettitasoille) voi asettaa enintään 500 arkkia, ja jatkuva tulostus on mahdollista kuten muillakin tasoilla.
Tarkat tiedot ohisyöttötasolle lisättävistä paperityypeistä on pikaohjeen kohdassa "KONEEN TEKNISET TIEDOT/KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT", "SUURKAPASITEETTITASOJEN TEKNISET TIEDOT" ja "PAPERITASOASETUKSET" kohdassa "Asetustila".

- Jos käytät muuta tavallista paperia kuin Sharpin vakiopaperia tai muuta erikoismateriaalia kuin SHARPIN suosittelemaa piirtoheitinkalvoa tai jos tulostat paperille, jonka kääntöpuolelle on jo tulostettu, paperi on syötettävä arkki kerrallaan. Useamman kuin yhden arkin syöttäminen kerrallaan aiheuttaa paperitukoksia.
- Suorista paperista kaikki rypyt, ennen kuin lisäät sen tasolle.
- Kun lisäät paperia tasolle, poista ohisyöttötasolta kaikki siellä vielä olevat paperit, yhdistä ne lisättävään paperiin ja lisää paperit yhtenä pinona. Jos paperia lisätään poistamatta tasolla ollutta paperia, seurauksena voi olla paperitukos.

### Alkuperäisen asiakirjan sijoittaminen

Lisää paperi kokoon A5 (7-1/4" x 10-1/2") saakka vaakasuuntaisena.

Ohisyöttötaso (laitteessa) | Ohisyöttötaso (suurkapasiteettitasoilla)

### Välilehtipaperin lisääminen

Tulostettaessa sarkainpaperille paperi on asetettava tasolle tulostuspuoli alaspäin.
Ohisyöttötason (laitteessa) tapauksessa erityinen ohjain on asennettava ohisyöttötason takapäädyn ohjaimiin. Erityinen ohjain on ohisyöttötasojen vasemmalla puolella.

| Ohisyöttötaso (laitteessa) | Ohisyöttötaso (suurkapasiteettitasoilla)
--- | --- | ---
Vasen |  |
Oikea |  |

- Käytä vain paperista valmistettua välilehtipaperia. Muusta kuin paperista (esimerkiksi kalvosta) tehtyä välilehtipaperia ei voi käyttää.
- Jos haluat kopioida sarkainpaperin sarkaimiin, käytä [Tab.kopiointi]-toimintoa kohdassa "muut".

### Piirtoheitinkalvon lisääminen

- Käytä SHARPIN suosittelemia piirtoheitinkalvoja.
- Kun asetat ohisyöttötasolle useita piirtoheitinkalvoarkkeja, tuuleta arkkeja useita kertoja.
- Kun tulostat piirtoheitinkalvolle, poista arkit tasolta heti tulostamisen jälkeen. Jos annat niiden muodostua pinoksi ulostulotasolle, arkit voivat rypistyä.

### Kirjekuorien lisääminen

Kun lisäät kirjekuoria ohisyöttötasolle, aseta ne kuvan suuntaisesti.
Kirjekuorten lisääminen
Vain kirjekuorten etupuolelle voidaan tulostaa tai kopioida. Aseta kirjekuori laitteeseen etupuoli alaspäin.

Ohisyöttötaso (laitteessa) | Ohisyöttötaso (suurkapasiteettitasoilla)

### Tärkeää kirjekuorien käytössä

- Älä tulosta kirjekuoren kummallekin puolelle. Tämä voi johtaa paperitukokseen tai huonoon tulostuslaatuun.
- Joillekin kirjekuorityypeille on olemassa rajoituksia. Lisätietoja saat pätevältä huoltoteknikolta.
- Tietyt käyttöympäristöt voivat aiheuttaa rypistymistä, tahrautumista, tukoksia, huonoa tulostuslaatua tai laitevian.
- Älä käytä seuraavanlaisia kirjekuoria:
  - Metalliosalliset, muovihakaselliset tai kumihakaselliset kirjekuoret
  - Nyörillä suljetut kirjekuoret
  - Ikkunalliset kirjekuoret
  - Vuorilliset kirjekuoret
  - Pinnaltaan epätasaiset kirjekuoret, joissa on kohotekstiä tai -leima
  - Kaksinkertaiset tai liimatulla tai muulla synteettisellä materiaalilla varustetut kirjekuoret
  - Käsintehdyt kirjekuoret
  - Ilmaa sisältävät kirjekuoret
  - Ryppyjä, taitteita tai repeämiä sisältävät kirjekuoret.
- Kirjekuoria, joiden selkäpuolen nurkan liimaus on asemoitu huonosti, ei voi käyttää, koska ne voivat rypistyä.
- Tulostuslaatua ei voida taata kirjekuoren reunoille 10 mm leveydeltä.
- Tulostuslaatua ei voida taata kirjekuorien osissa, joissa kirjekuorien paksuus muuttuu, esim. nelikerroksiset osat tai osat, joissa on alle kolme kerrosta.
- Hyvää tulostuslaatua ei voida taata kirjekuorille, joissa on tarrasulkija.

### Tärkeää käytettäessä kohokuvioitua paperia

Kohokuvioidun paperin rosoiset pinnat saattavat vaikuttaa tulostuksen laatuun riippuen kohokuvioidun paperin tyypistä.
Lisätietoa saat jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta.

## Toiminta

### Ohisyöttötaso (laitteessa)

1. #### Avaa ohisyöttötaso.

   Jos käyttämäsi paperikoko on suurempi kuin A4R tai 8-1/2" x 11"R, vedä jatkotaso esiin.
   Vedä ohisyöttötason jatkotaso kokonaan ulos.

   Älä aseta ohisyöttötasolle painavia esineitä äläkä paina sitä alaspäin.

2. #### Säädä ohisyöttötason ohjaimet vastaamaan lisättävän paperin kokoa.

3. #### Työnnä paperia ohisyöttötason ohjaimia pitkin ohisyöttötason sisälle, kunnes paperi pysähtyy.

   Lisää paperi tulostuspuoli alaspäin.

   - Älä pakota paperia tason sisälle.
   - Jos ohisyöttötason ohjaimet ovat paperia leveämmät, siirrä ohjaimia, kunnes ne sopivat kunnolla paperin leveyteen. Jos ohisyöttötason ohjaimet on säädetty liian leveiksi, paperi voi kulkea vinossa tai rypistyä.

### Ohisyöttötaso (suurkapasiteettitasoilla)

1. #### Kun haluat vaihtaa ohisyöttötason paperin, paina käyttöpainiketta ja poista paperi.

   Paperitaso liikkuu alas. Käyttöpainike vilkkuu paperitason liikkuessa alas. Painikkeen valo palaa kiinteästi, kun taso on laskeutunut alas. Älä poista paperia ennen kuin painikkeen vilkkuminen on loppunut.

2. #### Säädä ohisyöttötason ohjaimet vastaamaan lisättävän paperin kokoa.

   Tartu ohjaimen lukon vipuun ja säädä ohisyöttötason ohjaimet paperin kokoa vastaaviksi. Muista säätää ohisyöttötason takapäädyn ohjaimet.
   Jos käyttämäsi paperikoko on suurempi kuin A4R tai 8-1/2" x 11"R, ohisyöttötason jatkotaso tulee vetää esiin. Irrota ohisyöttötason takapäädyn ohjaimet ja kiinnitä ne syöttäjätasoon.

   - Vedä ohisyöttötason jatkotaso kokonaan ulos.
   - Jos käyttämäsi paperikoko on suurempi kuin A3W tai 8-1/2" × 14", irrota ohisyöttötason takapäädyn ohjaimet.
   Älä aseta ohisyöttötasolle painavia esineitä äläkä paina sitä alaspäin.

3. #### Työnnä paperia ohisyöttötason ohjaimia pitkin ohisyöttötason sisälle, kunnes paperi pysähtyy, ja säädä oikeanpuoleinen ohjain.

   Lisää paperi tulostuspuoli ylöspäin.
   Paperipino ei saa olla merkkiviivaa korkeampi.
   Tasolle voidaan asettaa enintään 550 paperiarkkia.

   - Älä pakota paperia tason sisälle.
   - Jos ohisyöttötason ohjaimet ovat paperia leveämmät, siirrä ohjaimia, kunnes ne sopivat kunnolla paperin leveyteen. Jos ohisyöttötason ohjaimet on säädetty liian leveiksi, paperi voi kulkea vinossa tai rypistyä.

4. #### Paina käyttöpainiketta.

   Paperitaso liikkuu ylös. Käyttöpainike vilkkuu paperitason noustessa ylös. Painikkeen valo palaa kiinteästi, kun taso on noussut ylös.

Takaisin alkuun