# VIHKON KOPIOIMINEN (KIRJAKOPIOINTI)

## Yleiskatsaus

Tällä toiminnolla tehdään kopio avoimen kirjan tai muun sidotun asiakirjan aukeamasta.
Tällä toiminnolla tehdyistä kopioista voidaan luoda kirja taittamalla ne keskeltä.
Toiminnon avulla voit järjestää kopiot näyttäviksi ja käytännöllisiksi vihkoiksi.

#### Alkuperäisen asiakirjan sijoittaminen

- Kirjakopiointi on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.
- Neljä alkuperäissivua kopioidaan kullekin paperiarkille. Loppuun saatetaan lisätä automaattisesti tyhjiä sivuja, jos alkuperäiskappaleiden sivumäärä ei ole neljän kerrannainen.
- Tätä toimintoa ei voi käyttää yhdessä satulanidonnan kanssa, jos satulanidontaviimeistelijä on asennettu.
- Kun kirjakopiointi on valittuna, kaksipuolinen kopiointitila on automaattisesti valittuna.
  Kun kaksipuolista kopiointia ei voi valita, kirjakopiointitoimintoa ei voi käyttää.

## Toiminta

1. #### Alkuperäisten asettaminen valotuslasille

   - VALOTUSLASI

2. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Kirjakopiointi]-näppäintä.

3. #### Valitse nidontakohta.

   Jos kantta ei lisätä, kosketa ensin - ja sitten [Edellinen]-näppäintä. Siirry sitten vaiheeseen 5.

   ###### Kirjakopiointiasetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

4. #### Kun kansi lisätään, kosketa ensin [Kansiasetukset]- ja sitten [Päällä]-näppäintä.

   Jos haluat kopioida lisättyyn kansilehteen, valitse [Kopioi kansi (kaksipuolinen)] -valintaruudun asetukseksi .
   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   ###### Kannen syöttötason muuttaminen:

   Avaa tason valintanäyttö koskettamalla [Paperikaukalo]-näppäintä. Kosketa haluamaasi paperitasoa. Katso lisätiedot kohdasta "PAPERITASON MÄÄRITTÄMINEN" ja "OHISYÖTTÖTASON MÄÄRITTÄMINEN".
   - Jos kannen kopiointi on käytössä, tarra-arkkeja, kalvoja tai välilehtipaperia ei voi käyttää.
   - Asetusta ei voi käyttää, kun kansi- ja välilehtitoiminto on poistettu käytöstä asetustilassa.

5. #### Skannaa ensimmäinen alkuperäissivu koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä.

6. #### Aseta seuraava alkuperäissarja laitteeseen ja kosketa [Lisäskannaus]-näppäintä.

   Toista tämä vaihe, kunnes kaikki alkuperäissivut on skannattu.
   Skannaa jäljellä olevat sivut seuraavassa järjestyksessä:
   1. Sisäkannen ja 1. sivun sisäpuoli (vastakkaiset sivut)
   2. 2. ja 3. sivun sisäpuoli (vastakkaiset sivut)
   3. ....
   4. Viimeisen sivun ja takakannen sisäpuoli (vastakkaiset sivut)
   Kopiointiasetuksia ei voi muuttaa, kun lisäsivuja skannataan.

7. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

8. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]- tai [MV käynnistys] -näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin alkuun