# SALASANALLA SUOJATUN FAKSIN TULOSTAMINEN (VASTAANOTETUN TULOSTUSDATAN PITOASETUS)

## Yleiskatsaus

Kun [Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus] on käytössä, voit tallentaa vastaanotettuja tietoja tulostamatta niitä ja tulostaa ne käyttämällä salasanaa. Kun tätä toimintoa käytetään, salasanan syöttöruutu tulee näkyviin kosketuspaneelissa faksia vastaanotettaessa.

###### Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetuksen ottaminen käyttöön:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetyksen asetukset] → [Käyttöasetukset] → [Oletusasetukset] → [Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus].

### Jäljellä oleva faksimuistikapasiteetti

Jos vastaanotettuja faksitietoja ei tulosteta tai poisteta, faksimuisti käy vähiin eikä laite pysty vastaanottamaan fakseja. Vastaanotetut tiedot kannattaa tulostaa mahdollisimman pian jättämättä niitä faksimuistiin.
Voit katsoa jäljellä olevan faksimuistikapasiteetin faksitilan aloitusnäytössä.
Kun faksimuistikapasiteetti käy vähiin, näkyviin tulee varoitusilmoitus.

Vastaanotetut faksit tallentuvat muistiin riippumatta siitä, onko ne vastaanotettu automaattisesti vai manuaalisesti.

## Toiminta

Tulostus alkaa, kun aiemmin ohjelmoitu 4-numeroinen salasana syötetään numeronäppäimillä.
Kun [Keskeytä]-näppäintä kosketetaan, salasanan syötön näyttö sulkeutuu. Se tulee uudestaan näkyviin, kun kosketat tai vaihdat tilaa. Muistinäppäimen tiedot vilkkuvat kosketuspaneelissa.

###### Vastaanotetun datan luettelonäytön tuominen esiin salasanan antamisen jälkeen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Käyttöasetukset] → [Esikatseluasetus] → [Vastaanotetut tiedot Kuvan tark.asetus].
Takaisin ylös