# KAHDEN LAITTEEN KÄYTTÄMINEN SUUREN TULOSTUSTYÖN TULOSTAMISEEN

## Yleiskatsaus

Tätä toimintoa varten tarvitaan kaksi laitetta.
Kahta samaan verkkoon yhdistettyä laitetta käytetään kopiointityön suorittamiseen samanaikaisesti. Toiminto jakaa tulostustyön tasan kahden laitteen kesken, jolloin tulostusaika pienenee tulostettaessa suuria määriä eriä.

Jotta voit käyttää tandem-tulostustoimintoa Windows-ympäristössä, Asiakaslaitteen IP-osoite on rekisteröitävä tulostinohjaimessa.

## Toiminta

### Windows

1. #### Napsauta [Lisäasetukset]-välilehteä.

2. #### Valitse [Tandemtulostus] -valintaruudun asetukseksi .

   Tandemtulostustoimintoa voidaan käyttää vain, kun tulostinajuri on asennettu käyttämällä "mukautettua asennusta" siten, että [LPR-suoratulostus (Määritä osoite/Automaattihaku)] on valittuna ja [Kyllä]-valintaruutu on valittuna kohdassa "Haluatko käyttää tandemtulostustoimintoa?".

### Macintosh

1. #### Valitse [Tandemtulostus].

2. #### Valitse [Tandemtulostus]-valintaruudun asetukseksi .

   Tandemtulostuksen asetusnäyttö avautuu. Syötä asiakaslaitteen IP-osoite ja napsauta [Päivitä]-painiketta. Tandemtulostuksen asetukset on määritetty.
   - Tandemtulostustoiminnon käyttöä varten on valittava käytettävä protokolla näyttöön tulevan viestin mukaisesti, kun tulostinajuri lisätään kirjoittimen asetustyökalussa.
   - Mac OS -versioissa 10.4 – 10.8 tämä tehdään automaattisesti napsauttamalla [Päivitä]-painiketta (tai [Tandemasetukset] -painiketta) Tandemtulostus-näytöllä. Mac OS -versiossa 10.9 syötä asiakaskoneen IP-osoite.
   - Tätä toimintoa ei voida käyttää Mac OS X 10.10- tai uudemmissa käyttöjärjestelmissä.

Takaisin alkuun