# VÄLILEHTIEN LISÄYS TULOSTETTAESSA KALVOLLE

## Yleiskatsaus

Tulostettaessa kalvolle tämä toiminto estää kalvoja liimautumasta yhteen lisäämällä paperiarkin kaikkien kalvon väliin. Tarvittaessa kalvolle tulostettu sisältö voidaan tulostaa myös lisätylle paperiarkille.

## Toiminta

### Windows

1. #### Napsauta [Erikoistoiminnot]-välilehteä.

2. #### Valitse [Kalvojen välilehdet] ja napsauta [Asetukset]-painiketta.

3. #### Valitse kalvojen välilehtien lisäämisasetukset.

   Kun [Tulostettu]-valintaruudun asetuksena on , laite tulostaa kalvolle tulostetun sisällön myös välilehdelle. Määritä tarvittaessa [Paperikasetti] tai [Paperityyppi].
   - Kalvoja voi lisätä tasolle 4, ohisyöttötasolle ja suurkapasiteettitasoille.
   - Määritä laitteesta myös sen tason paperityyppi, jolle kalvoja lisätään [Kalvo]-kohdassa.

### Macintosh

1. #### Valitse [Kirjoittimen ominaisuudet].

2. #### Valitse [Kalvojen välilehdet] kohdassa [Toiminnon asetus]

3. #### Valitse kalvojen välilehtien lisäämisasetukset.

   Kun [Päällä (Tulosta)] on valittu kohdassa "Kalvojen välilehdet", laite tulostaa kalvolle tulostetun sisällön myös välilehdelle. Määritä tarvittaessa [Paperikasetti] tai [Paperityyppi].
   - Kalvoja voi lisätä tasolle 4, ohisyöttötasolle ja suurkapasiteettitasoille.
   - Määritä laitteesta myös sen tason paperityyppi, jolle kalvoja lisätään [Kalvo]-kohdassa.

Takaisin alkuun