# KORTIN MOLEMPIEN PUOLIEN LÄHETYS YHTENÄ SIVUNA (KORTTITOIMINTO)

## Yleiskatsaus

Lähetä kortin etu- ja takapuoli yhtenä sivuna kahden erillisen sivun sijaan.

Aseta alkuperäinen valotuslasille.

- Jos skannauskoko on suurempi kuin lähetyskoko, lähetys ei onnistu.
- Suhdetta ei voi määrittää eikä "Kiertolähetyksen Asetus" ole valittavissa.

## Toiminta

1. #### Aseta kortti tekstipuoli alaspäin valotuslasille.

   - VALOTUSLASI

2. #### Määritä kohde.

   - KOHTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - KOHTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
   - KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - KOHTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Korttitoiminto]-näppäintä.

4. #### Kosketa [Päällä]-näppäintä ja määritä tarvittaessa alkuperäisen koko.

   Kosketa alueita, joilla alkuperäisen leveys ja korkeus näkyvät, ja näppäile koot numeronäppäimillä.
   Voit myös syöttää koon -näppäimillä.
   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   - Jos valitset [Sovita lähetyskokoon] -valintaruudun asetukseksi , alkuperäinen suurennetaan tai pienennetään sopivassa suhteessa.
   - Voit vaihtaa alkuperäisen skannaus- tai lähetyskoon koskettamalla korttitoiminnon valinnan jälkeen aloitusnäytössä [Alkuperäinen]-näppäintä. Tässä tapauksessa tämän kohdan näyttö aukeaa, kun kosketat skannauskoon näppäintä. Lisätietoja lähetyskoon asettamisesta on kohdassa "KUVAN LÄHETYSKOON MÄÄRITTÄMINEN".
   - Voit peruuttaa määritetyt kokoasetukset koskettamalla [Koon nollaus] -näppäintä.

   ###### Korttitoiminnon asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

5. #### Skannaa etupuoli koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   Voit katsoa esikatselukuvan ennen faksin lähettämistä koskettamalla [Esikatselu]-näppäintä.
   Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ. Tämän toiminnon asetuksia ei voi kuitenkaan muuttaa esikatselunäytössä.

6. #### Aseta kortti etupuoli ylöspäin valotuslasille ja skannaa taustapuoli koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.

   - Ennen kuin skannaat kortin taustapuolen, voit muuttaa valotusta kosketuspaneelin [Toiminnon tarkastus] -näppäimellä.
   - Kun olet tarkistanut kuvan [Esikatselu]-näppäintä koskettamalla, voit skannata seuraavan alkuperäisen asiakirjan koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä. Aloita kuvan lähetys koskettamalla [Aloita]-näppäintä. Vaihetta 7 ei tällöin tarvitse tehdä.

7. #### Kosketa [Luku Loppu] -näppäintä.

   Lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
   Jos jatkat skannaamalla kortin etupuolen, voit säätää valotusta, tarkkuutta, skannauskokoa ja lähetyskokoa koskettamalla [Toiminnon tarkastus] -näppäintä.

Takaisin ylös