# PALVELUASETUKSET

## DNS-välilehti

Määritä DNS-asetukset käyttämällä tätä välilehteä.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.

### DNS-asetukset

###### Ensisijainen palvelin

Syötä ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

###### Toissijainen palvelin

Syötä toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

###### Aikakatkaisu

Syötä aikaraja. Oletusasetus on 20 sekuntia.
Määritettyä aikakatkaisua käytetään, kunnes yhteys DNS-palvelimeen muodostetaan perusasetusten mukaisella tavalla.

###### Palvelimen Nimi

Syötä valitun DNS-palvelimen verkkotunnus.

###### Dynaaminen DNS-päivitys

Asetuksen valinta ottaa käyttöön DNS-palvelimen dynaamisen päivityksen.

###### Päivitysväli

Syötä DNS-palvelimen päivitysten aikaväli.

## WINS-välilehti

Määritä WINS-asetukset käyttämällä tätä välilehteä.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.

### WINS -asetus

###### Ensisijainen palvelin

Syötä ensisijaisen WINS-palvelimen IP-osoite.

###### Toissijainen palvelin

Syötä toissijaisen WINS-palvelimen IP-osoite.

###### Aluetunnus

Syötä aluetunnus.

## SMTP-välilehti

Määritä SMTP-asetukset käyttämällä tätä välilehteä.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.

### SMTP-asetukset

###### Ensisijainen palvelin

Syötä ensisijaisen SMTP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

###### Toissijainen palvelin

Syötä toissijaisen SMTP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

###### Portin numero

Syötä portin numero. Oletusasetus on portti 25.

###### Aikakatkaisu

Syötä aikaraja. Oletusasetus on 20 sekuntia. Asetusta käytetään yhteyden muodostamisessa SMTP-palvelimeen sekä tietojen lähetyksessä sähköpostia koskevien järjestelmäasetusten mukaisella tavalla.

###### Vastaussähköpostiosoite

Jos tietojen lähetys epäonnistuu, palvelin saattaa palauttaa toimittamattoman sähköpostin.
Syötä sähköpostisoite (vain yksi) tällaisten toimittamattomien sähköpostien vastaanottamista varten.
Osoitteen kannattaa yleensä olla järjestelmän pääkäyttäjän sähköpostiosoite.

###### SSL-käyttöön

Jos on valittu , TLS-salattua SMTP-yhteyttä voidaan käyttää STARTTLS-komennolla.
Tämä edellyttää, että palvelin tukee STARTTLS-komentoa.
Salli SSL-salattu yhteys asettamalla ”Portin numero” samaksi kuin normaalin SMTP-yhteyden portin numero.

###### SMTP-todennus

Jos on valittuna, SMTP-palvelimen todennus suoritetaan.
Jos käytät Kerberos-todennusta, määritä KDC-palvelin, portin numero ja alue Kerberos-tarkistuksen asetukset -sivulla.

###### Käyttäjänimi

Syötä käyttäjänimi.

###### Salasana

Syötä salasana.
Vaihda salasana valitsemalla [Vaihda salasana] -asetukseksi .

###### POP ennen SMTP:tä

Jos on valittuna, sinut todennetaan POP-palvelimessa ennen SMTP-yhteyden käyttöä.

- POP3-palvelin: Syötä toissijaisen SMTP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
- Portin numero: Syötä POP ennen SMTP:tä -yhteyden POP3-portin numero. Oletusasetus on portti 110.
- POP-todennus: Jos on valittuna, todennusprotokollaa (mukaan lukien APOP) käytetään POP3-palvelimen todennukseen.
- Käyttäjänimi: Syötä POP ennen SMTP:tä -yhteyden käyttäjänimi.
- Salasana: Syötä POP ennen SMTP:tä -yhteyden salasana. Vaihda salasana valitsemalla [Vaihda salasana] -asetukseksi .
- SSL käyttöön: Jos on valittuna, SSL-salattu POP-yhteys tai TLS-salattu POP-yhteys STLS-komennolla on käytössä.
  Tämä edellyttää, että palvelin tukee SSL-salattua POP-yhteyttä tai STLS-komentoa.
  Salli SSL-salattu yhteys asettamalla ”Portin numero” SSL-salatun POP-yhteyden portin numeroksi.
  Salli TLS-salattu POP-yhteys asettamalla ”Portin numero” samaksi kuin normaalin POP3-yhteyden portin numero.

###### Yhteystesti

Testaa yhteys SMTP-palvelimeen koskettamalla [Suorita]-näppäintä.

## SNMP-välilehti

Määritä SNMP-asetukset käyttämällä tätä välilehteä.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.

### SNMP vl Asetukset

###### SNMPv1-asetukset

Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat määrittää SNMPv1-asetukset.

###### Pääsytapa

Määritä pääsytapa.

###### GET Community

Syötä GET Community -nimi laitetietojen SNMP:llä hakua varten.

###### SET Community

Syötä SET Community -nimi, joka vaaditaan SNMP-asetusten määritystä varten.
Vaihda SET Community valitsemalla .

###### TRAP Community

Syötä yhteisötunnus laitteesta lähetettävää SNMP TRAP -viestiä varten.

###### TRAP-kohdeosoite

Syötä kohdetietokoneen IP-osoite SNMP TRAP -yhteyttä varten.

### SNMP v3 -asetukset

Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat määrittää SNMPv3-asetukset.

###### Käyttäjänimi

Syötä käyttäjänimi.

###### Todennusavain

Sytä todennusavain

###### Tietosuoja-avain

Syötä tietosuoja-avain.

###### Kontekstinimi

Kontekstinimi tulee näkyviin.

## Kerberos-välilehti

Määritä Kerberos-asetukset käyttämällä tätä välilehteä.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.

### Kerberos-tarkistuksen asetukset

###### KDC-palvelin

Syötä Kerberos-todennuspalvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

###### Portin numero

Syötä Kerberos-todennuspalvelimen portin numero. Oletusasetus on portti 88.

###### Alue

Syötä Kerberos-palvelimen alue.

## SNTP-välilehti

Määritä SNTP-asetukset käyttämällä tätä välilehteä.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.

### SNTP-asetukset

###### SNTP

Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat käyttää SNTP-protokollaa.

###### SNTP-palvelin

Syötä SNTP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

###### Portin numero

Syötä portin numero. Oletusasetus on portti 123.

###### Aikakatkaisu

Syötä aikaraja. Oletusasetus on 5 sekuntia.

###### Synkronointiväli

Syötä SNTP-palvelimeen synkronoinnin aikaväli.

###### Synkronointi käynnistäessä

Jos haluat synkronoinnin tapahtuvan laitteen käynnistyksen yhteydessä, valitse .

###### Synkronoi nyt

Näppäimen koskettaminen synkronisoi laitteen SNTP-palvelimen aikaan.

## mDNS-välilehti

Määritä mDNS-asetukset käyttämällä tätä välilehteä.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN JA LAITTEEN UUDELLEENKÄYNNISTÄMINEN.

### mDNS-asetukset

###### mDNS

Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat määrittää mDNS-asetukset.

###### Palvelun nimi

Syötä palvelun nimi.

###### Palvelimen Nimi

Syötä palvelimen nimi.

###### Priorisoitava palvelu

Valitse palvelu, jota priorisoidaan.
Takaisin ylös