# SAMAN KUVAN TOISTAMINEN YHDELLÄ ARKILLA (TOISTA ASETTELU)

## Yleiskatsaus

Toiminto kopioi useita samoja alkuperäiskuvia yhdelle arkille.
Tähän on kolme tapaa: "Automaattinen", "Kiinteä toisto" ja "Kuvan toisto".

###### Autom.

Arkille sopivien toistokopioiden enimmäismäärä lasketaan automaattisesti alkuperäisen koon, paperikoon ja kopiointisuhteen mukaan.

###### Kiinteä toisto

Kun valitset toistomäärän, alkuperäisen koon ja paperikoon kuvien arkille kopiointia varten, kopiosuhde lasketaan automaattisesti ja alkuperäinen kopioidaan.

###### Kuvan toisto

Tällä toiminnolla kopioidaan A4 (8-1/2" × 11")- tai A3 (11" × 17") -arkeille toistuvasti eikä alkuperäisen kuvan kopiosuhdetta muuteta. Voit valita jonkin seuraavista viidestä alkuperäisen koosta:

- Alkuperäisen koko enintään 130 mm × 90 mm (3" × 5")
- Alkuperäisen koko enintään 70 mm × 100 mm (2-1/2" × 4")
- Alkuperäisen koko enintään 57 mm × 100 mm (2-1/8" × 3-5/8")
- Alkuperäisen koko enintään 100 mm × 150 mm (5" × 7")
- Alkuperäisen koko enintään 65 mm × 70 mm (2-1/2" × 2-1/2")

- Toista asettelu on määritettävä ennen alkuperäisen skannausta.
- Jos käytät Toista kuva -toimintoa, alkuperäinen on aina asetettava valotuslasille.

Tätä toimintoa ei voi yhdistää "Sekakoko alkuperäiset" -toimintoon eikä 2-puolisen kopiointitilaan (sen voi yhdistää [2-puol. -> 1-puol.]) -toimintoon.

## Toiminta

### Autom.

Toistojen määrä lasketaan automaattisesti kopiointia varten.

1. #### Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Toista asettelu]-näppäintä.

2. #### Kosketa [Autom.]-näppäintä.

3. #### Tarkista automaattisesti lasketut toistettavat puolet.

   Tarvittaessa kosketa [Alkup.]-, [Paperin val.]- tai [Kopiosuhde]-näppäintä ja määritä asetukset uudestaan.
   - VAKIOKOON VALITSEMINEN
   - MUKAUTETUN KOON SYÖTTÄMINEN SUORAAN
   - USEIN KÄYTETTYJEN ALKUPERÄISKOKOJEN TALLENTAMINEN JA VALITSEMINEN
   - ESIASETETUN SUHTEEN VALITSEMINEN
   - PAPERITASON MÄÄRITTÄMINEN
   - OHISYÖTTÖTASON MÄÄRITTÄMINEN

4. #### Määritä toiston jaon viiva.

   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   ###### Automaattisen asetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

5. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

6. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

7. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

### Kiinteä toisto

Määritä toistojen määrä kopiointia varten.

1. #### Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Toista asettelu]-näppäintä.

2. #### Kosketa [Kiint. toisto] -näppäintä.

3. #### Valitse alkuperäisen koko ja paperikoko [Alkup.]- ja [Paperin val.] -näppäimillä.

   - VAKIOKOON VALITSEMINEN
   - MUKAUTETUN KOON SYÖTTÄMINEN SUORAAN
   - USEIN KÄYTETTYJEN ALKUPERÄISKOKOJEN TALLENTAMINEN JA VALITSEMINEN
   - PAPERITASON MÄÄRITTÄMINEN
   - OHISYÖTTÖTASON MÄÄRITTÄMINEN

4. #### Aseta toistojen määrä koskettamalla [Puolien määrä] -näppäintä.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen . Automaattilaskennan tulos näkyy kopiointisuhteena.
   Jos kopiointisuhde on jokin muu kuin 25–400 %, tapahtuu virhe.

5. #### Määritä toiston jaon viiva.

   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.

   ###### Kiinteä toisto -asetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

6. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

7. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

8. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

### Kuvan toisto

Alkuperäisen valokuvan toisto todellisessa koossa.

1. #### Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Toista asettelu]-näppäintä.

2. #### Kosketa [Kuvan toisto] -näppäintä.

3. #### Kosketa [Alkup.]-näppäintä ja valitse alkuperäisen koko.

   Aseta alkuperäinen niin, että se noudattaa kohdassa "Asettaminen" esitettyä suuntaa.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

4. #### Kosketa [Paperin val.] -näppäintä ja valitse paperikoko.

   Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen]-näppäintä peräkkäin.
   Jos kosketit [Maks. 57 x 100 mm (kortti) 2 1/8 × 2 5/8"] [Alkuperäinen]-ruudussa, vain A4-kokoinen alkuperäinen voidaan valita.

   ###### Kuvan toisto -asetuksen peruuttaminen:

   Kosketa [Pois]-näppäintä.

5. #### Aseta alkuperäisasiakirja valotuslasille ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Voit tarkistaa alkuperäisen suunnan Alkuperäinen-näytön "Suunta"-kohdasta.

6. #### Tarkista esikatselukuva esikatselun näytössä.

   ###### Kaikkien asetusten peruuttaminen:

   Kosketa [Peruuta]-näppäintä.

7. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Aloita]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin ylös