# ULOSTULOASETUKSET

## Yleiskatsaus

Määritä kopioiden tulostusasetukset Lajittelu-, Ryhmä-, Ladonta, Erotinsivu-, Nidonta-, Rei'itys- tai Taitto-toimintojen avulla. Määritä lisäksi kopioiden tulostulotaso.

### Ulostulotaso

Määritä kohde, johon kopiot tulostetaan.
Jos viimeistelijä (100 arkin nidonta) tai satulaviimeistelijä (100 arkin sidonta) on asennettu, valitse [Ladontataso] tai [Keskitaso]-näppäin.
Jos on asennettu viimeistelijä (50 arkin nidonta) tai satulaviimeistelijä (50 arkin nidonta), voit valita [[Ladontataso]- tai [Yläkaukalo]].
Jos on asennettu suuren kapasiteetin pinoaja, voit valita [Yläkaukalo] tai [Pinolokero].

- ULOSTULOTASON VAIHTAMINEN

### Ladonta

Tämä toiminto siirtää kopiot ulostulotasolle sarja kerrallaan. Toiminto otetaan käyttöön valitsemalla valintaruudun asetukseksi ja poistetaan käytöstä valitsemalla asetukseksi .
Tämä toiminto on käytössä, kun viimeistelijä, satulaviimeistelijä tai suuren kapasiteetin pinoaja on asennettu ja [Ladontataso] tai [Pinolokero] on valittu ulostulotasoksi.
Ladonta-valintamerkki poistetaan automaattisesti, jos nidontatoiminto valitaan.

### Erotinsivu

Tällä toiminnolla määritetään erotinsivut tiettyjen kopiomäärien väliin tai jokaiselle työlle ennen niiden tulostusta.
Erotinsivutoiminto on käytettävissä vain, kun viimeistelijä, satulaviimeistelijä tai suuren kapasiteetin pinoaja on asennettu.

- EROTINSIVUJEN LISÄYS KOPIOIDEN TAI TÖIDEN VÄLIIN

### Lajittelu/ryhmä

Valitse lajittelumenetelmä kopioidessasi skannattua alkuperäistä.
"Lajittele"-toiminto lajittelee skannatut alkuperäiset sarja kerrallaan ja tulostaa ne. "Ryhmiä" ryhmittää skannatut alkuperäiset sivu kerrallaan ja tulostaa ne.

- LAJITTELU-/RYHMITTELYMENETELMÄN VAIHTAMINEN

### Nidonta

Jokainen kopiosarja voidaan nitoa, tai arkit voidaan taittaa keskeltä ja nitoa.

- Nidontatoiminto on käytettävissä vain, jos viimeistelijä tai satulaviimeistelijä on asennettu.
- Satulanidontatoiminto on käytettävissä vain, jos satulaviimeistelijä on asennettu.

- KUNKIN LAJITELLUN KOPIOSARJAN NIDONTA
- LAJITELTUJEN KOPIOIDEN SATULANIDONTA

### Taitto

Tulostetut kopiot voi taittaa.
Taittotoiminto on käytettävissä vain, jos satulaviimeistelijä tai taittoyksikkö on asennettu.

- TULOSTETUN PAPERIN TAITTO

### Rei’itys

Tämä toiminto rei'ittää tulostetut kopiot.
Rei'itystoiminto on käytettävissä ainoastaan rei'itysmoduulin ollessa asennettuna.

- KOPIOIDEN REI'ITYS

Takaisin ylös